문서번호	건축기획과-8852
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
진수희		정경승	04/20
			박순규
협 조

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제6차 심의결과 보고

2023. 4.

주택정책실

(건축기획과)

- 서울시 공공건축물 경관(건축)전문위원회 -

2023년 제6차 심의결과 보고

ㅇ 일 시 : 2023. 4.19.(수) 14:00 ~

ㅇ 장 소 : 서울시 서소문 제2청사 스마트회의실

ㅇ 안 건 : 2건 ( 신규1, 보고1 )

□ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의결과	비고
1	가락시장 수산동 대체 냉동창고 건립 (서울시농수산식품공사)	송파구 가락동 600 외 7필지 (531,830.00㎡)	냉동창고	- 층 수 : 지하0/지상3 - 연면적 : 2,342.62㎡	조건부 의결	보고 (‘23-5차)
2	홍릉 사회혁신커뮤니티 1,2호점 신축공사 (서울주택도시공사)	동대문구 회기동 106-11 (301㎡)	제1종근린생활시설 (지역자치센터)	- 층 수 : 지하1/지상3 - 연면적 : 499.84㎡ - 용적률 : 120.54%	조건부 의결	신규
		동대문구 회기동 106-8 (260.1㎡)	제1종근린생활시설 (지역자치센터)	- 층 수 : 지하1/지상3 - 연면적 : 488.04㎡ - 용적률 : 133.71%

붙임  심의 의결조서 각1부.  끝.

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 4.19.(수)
사 업 명	가락시장 수산동 대체 냉동창고 건립
신청위치	송파구 가락동 600 외 7필지
의결번호	(경관)2023-6-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부(보고)의결” 되었으며, 조건사항을 반영하여 위원회에 재보고해주시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 전면 캐노피 지지 철골의 간격을 조정하여(등 간격) 입면에 반영하시기 바랍니다. - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2023. 4.19.(수)
사 업 명	홍릉 사회혁신커뮤니티 1,2호점 신축공사
신청위치	동대문구 회기동 106-11, 106-8
의결번호	(경관)2023-6-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법 등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. < 건축‧경관 분야 > ○ 1호점 지하층의 서측 부분을 확장하여 가용면적을 확보바랍니다.(권장) ○ 2호점 계단탑 지붕 및 외벽 설치를 검토바랍니다.(권장) ○ 2호점 썬큰 기둥→내력벽으로 변경을 검토바랍니다.(권장) ○ 2호점 1층 주출입구를 남측으로 이동하여 장애인 주차구획과의 동선을 효율적으로 하고 운영사무실 주변의 기둥 간격을 조정하여 공간활용성을 높이기 바랍니다.(권장) ○ 2호점 북측공간의 여유가 있으므로 (가능할 경우) 1층 전체를 북측으로 이동하여 A1열과 대지경계선 간격 확보바랍니다.(권장) ○ 2호점 썬큰의 위치변경을 검토바랍니다.(권장) ○ 옥상정원 앉음벽을 외벽 끝까지 연장하여 마감이 용이하도록 검토바랍니다.(권장) ○(사업주관부서, SH공사) 대지 활용성을 위해 인접 보전임지의 매입 가능여부를 검토하여 주시기 바랍니다.(권장) - 끝 -

서울특별시 건축위원회