문서번호	물재생시설과-5065
결재일자	2023. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김영규		代정충영	04/21
			김윤수
협조

차집관로 공사 현장 점검 계획

2023.4.21(금)

물순환안전국

(물재생시설과)

차집관로 공사 현장 점검 계획
물재생시설과	과장 :김윤수☎2133-3820 물재생운영팀장 :김태환 ☎3830 담당 : 김영규 ☎3832

물재생센터에서 시행하고 있는 차집관로 공사 현장에 대한 안전 및 시공상태 등에 대한 점검 게획 보고임

□ 관련근거

ㅇ 관행적 특허공법 사용에 따른 예산 낭비 (‘21년 감사 지적사항)

ㅇ 물재생센터 차집관로 정비 추진계획 (물재생시설과-3087, ‘23.3.15)

□ 사업내용

ㅇ (중랑)

- ***************************************

- *************************

- **********************************************

*****************************

- 사업기간 : 22.9.28 ~ 23.6.30

*************************************

ㅇ (난지)

- 사 업 명 : 한강 차집관거 보수공사(E-con 공법, 22년 사고이월)

- ***********************

- ***********************************************

- 사업기간 : 22.10.31 ~ 23.5.30

- *************************************************

*************************

□ 점검계획

ㅇ (중랑) : 현장점검 시행

- 점검개요 : 공사현장에 대한 안전 및 시공상태 현장 점검

- 점검일정 : 4.24.(월) 10:00 ~

- 점검내용

▹공사 적정 시행 여부(열화단면 제거 및 단면 복구 적정 시행 등)

▹각종 안전시설(안전휀스, 안내간판 등) 설치 여부

▹단면보수 완료 구간에 대한 시공 상태 등 점검

ㅇ (난지) : 현장점검 시행

- 점검개요 : 물막이 특허공법과 공사현장 안전 및 시공상태 종합 점검

- 점검일정 : 5.8.(월) ~ 5.19.(금) 기간 중 1일

- 점검내용

▹공사 적정 시행 여부(열화단면 제거 및 단면 복구 적정 시행 등)

▹각종 안전시설(안전휀스, 안내간판 등) 설치 여부

▹단면보수 완료 구간에 대한 시공 상태 등 점검

▹(특허공법) 물막이 적용 적정성 여부 검토

	<물막이공법 개선방안>
◆ 물막이 공사 공법 적용시 일반공개경쟁을 원칙으로 발주 ◆ 불가피하게 특허공법 도입 필요 시 보완된 사전검토 작성양식 활용 ◆ 물막이 특허공법 적용 사례에 대한 사전검토 및 현장 점검(연1회)

□ 행정사항

ㅇ 공사현장에 각종 안전사고 발생 우려가 있거나, 시공방법의 적정성 여부 등 중점 점검 시행

ㅇ 공법 선정 서류의 미흡 또는 보완 사항이 발견 될 경우 추가 개선방안 마련 검토

ㅇ 점검 결과(내용)을 센터에 전파하여 동일 사례가 발생되지 않도록 업무 지도 감독 시행

붙임 : 청계천 차집관로 공사 위치 (4.24일 기준 맨홀 9-1번 작업)

끝.