문서번호	급수운영과-6528
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	04/24
			代신중선
협조

기성부분(정산-3차, 최종) 검토보고

(2022년 청담동 외 6개동 상수도공사)

2023. 4.

강남수도사업소

(급수운영과)

기성부분(정산-3차, 최종) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인『2022년 청담동 외 6개동 상수도공사』와 관련하여 기성청구(정산요청서-3차)가 접수되어 아래와 같이 기성부분(3차) 정산 검토보고합니다.

※ 관련문서: *************************

Ⅰ		기성검사 현황

□ 공 사 명: 2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 도 급 자: 향일건설(주) 대표 ***

□ 기성 정산기간: 2022.12.01.~2023.04.21.

□ 준공검사자: 전동근, 이상욱

□ 공사감리기관: (주)대한콘설탄트(감리자: ***)

□ 공사개요: D=13~500㎜, L=1,174m

□ 금회(3차-최종) 기성금액: *****************************

□ 기 지출금액: *************************

□ 금회 지출금액: **************************

□ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사-33201)

□ 기성 지출현황

(단위: 원)

계약금액	집행금액				집행잔액
	전회까지 정산금액	금회(3회)
		계	금회 지출금액	기 지출금액 (노무비지급)
*************	***********	***********	**********	**********	*

Ⅱ		기성내용 검토결과

□ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비 고
1. 토공	아스팔트 포장절단(200mm이하) 등	이상없음
2. 부설공	주름마디스텐관부설공(13mm) 등	이상없음
3. 구조물공	중형밸브실 설치공(D=80mm) 등	이상없음
4. 부대공	소형공사안내판 설치 철거 등	이상없음
5. 사급자재	주름마디 스테인레스강관(D=13mm) 등	이상없음
6, 기타 제잡비	안전관리비 및 적정 제잡비 반영여부	이상없음

□ GIS 제출: 매 작업지시건별 준공 완료보고서 제출

□ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인 이상없음

□ 기타사항 이상없음

Ⅳ		조치의견

□ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여 「2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 정산(3차-최종)을 시행코자합니다.

붙임: 1. 정산내역서 1부.

2. 노무비 지급내역('22.12~'23.1) 각 1부.

3. 정산요청서 1부.

4. 예산별 지출내역 1부.  끝.