문서번호	도로보수과-4277
결재일자	2023. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정광욱		김왕주	04/25
			代최영무
협 조

2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제1차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  04.

강서도로사업소

(도로보수과)

2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시(제1차) 계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2023년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2023.04.06.~2023.12.15.

○ 시공업체 : *************

○ 도 급 비 : ************

□ 작업지시

○ 현장민원 및 퇴색조사 구간 노면표시 재도색

- 위   치 : *****************

- 공종 및 물량 : *************************

○ 규제 및 경찰서 등 관련기관 정비 요청

- 위   치 : *********************

- 공종 및 물량 : ***************************

○ 긴급복구 및 굴착복구 공사 등 노면표시 도색·재도색

- 위   치 : ******************

- 공종 및 물량 : **************************

□ 조치계획

○ 위와 같이 민원 및 정비요청·규제사항 등을 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 건    명 : 2023 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제1차)

- 작업위치 : *************************

- 작업기간 : ************************

- 개략금액 : *********************************

- 공종 및 물량 : *****************

구분	명칭	품종	물량(m)	비고
계			27,430
5종 상온경화형	백색(주간)실선(5종)	도색 15Cm	1,126
	백색, 파선(5종)	도색 15Cm	2,084
	황색, 실선(5종)	도색 15Cm	1,487
	황색, 파선(5종)	도색 15Cm	587
	청색, 실선(5종)	도색 15Cm	357
	청색, 파선(5종)	도색 15Cm	123
	백색, 문자·기호(5종)	도색 15Cm	-
	백색, 횡단보도·주차장(5종)	도색 15Cm	-
4종 융착식	백색, 실선(수동식)	도색, 15Cm	308
	백색, 파선(수동식)	도색, 15Cm	622
	황색, 실선(수동식)	도색, 15Cm	513
	황색, 파선(수동식)	도색, 15Cm	225
	청색, 실선(수동식)	도색, 15Cm	160
	청색, 파선(수동식)	도색, 15Cm	69
	분홍색, 실선(수동식)	도색, 15Cm	180
	분홍색, 파선(수동식)	도색, 15Cm	-
	백색, 문자·기호(수동식)	도색, 15Cm	780
	백색, 횡단보도·주차장(수동식)	도색, 15Cm	733
	황색, 실선(수동식)	도색, 10cm	-
	황색, 파선(수동식)	도색, 10cm	-
4종 융착식	백색, 실선(수동식)	재도색, 15Cm	228
	백색, 파선(수동식)	재도색, 15Cm	385
	황색, 실선(수동식)	재도색, 15Cm	281
	황색, 파선(수동식)	재도색, 15Cm	120
	청색, 실선(수동식)	재도색, 15Cm	-
	청색, 파선(수동식)	재도색, 15Cm	-
	분홍색, 실선(수동식)	재도색, 15Cm	-
	분홍색, 파선(수동식)	재도색, 15Cm	-
	백색, 문자·기호(수동식)	재도색, 15Cm	2,688
	백색, 횡단보도·주차장(수동식)	재도색, 15Cm	3,719
	황색, 실선(수동식)	재도색, 10cm	-
	황색, 파선(수동식)	재도색, 10cm	-
차선 제거	차선제거(건식흡입형, 수동식)	제거, 15Cm	1,232
차로 밑그림	차로밑그림, 백색 실선	도색, 10cm	2,323
	차로밑그림, 백색 파선	도색, 10cm	2,775
	차로밑그림, 황색 실선	도색, 10cm	2,000
	차로밑그림, 황색 파선	도색, 10cm	812
	차로밑그림, 문자·기호	도색, 10cm	780
	차로밑그림, 횡단보도·주차장	도색, 10cm	733

붙임 1. 작업지시서 및 개략공사비  1부.

2. 작업지시 설계 도면 각 1부(별도첨부).  끝.