문서번호	급수운영과-7828
결재일자	2023. 4. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김규리		이훈재
			김상웅
협조
	주무관		김태규

「2023년 상수도 GIS 보안 및 운영」 관련  자체교육 결과 보고

「2023년 상수도 GIS 보안 및 운영」 관련  자체교육 결과 보고

2023.  4. 27. (목)

중부수도사업소

(급수운영과)

「2023년 상수도 GIS 보안 및 운영」 관련  자체교육 결과 보고

2023년 상수도 GIS 보안 및 운영의 관련 사항을 전달하고 정확성, 최신성을 유지할 수 있도록 사업소 자체 교육을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		교육 개요

□ 일시: 2023. 4. 26.(수)

□ 장소: 3층 급수운영과

□ 대상: 공사 및 지역 담당자

Ⅱ		교육 내용

□ 상수도 공간정보 보안

○ 관련 규정

- 국가공간정보 보안관리 기본지침(국가정보원지침 ‘22.8)

- 국가공간정보기본법 제35조 보안관리 및 시행령 제24조(공간정보의 보호)

- 서울특별시 공간정보 보안업무 처리규칙(제4461호, ’22.1.13)

- 상수도 GIS 업무처리지침(6차개정,‘22.6)

- 상수도 공간정보 보안업무 추진계획[본부 공간정보과-2357(‘19.3.18)]

○ 상수도 GIS 자료관리

- 상수도 GIS자료는 업무상 관련자(종사자)에 대하여 권한 부여

- 관련자(종사자) 인력관리

· 상근인력 채용, 퇴직 시 보안서약서 징구

· 외부종사자 신원대장 작성, 관리 및 출입증 발급

· 연 2회 이상 보안교육 실시

- 수치지형도는 수치지형도 전산자료 관리대장에 등재 및 관리

- 자료 생산, 보유 시 지리정보 목록대장에 등재 및 관리

- 자료 복사, 출력 시 복제, 출력대장에 등재 및 관리

- 개인 PC에 불필요한 상수도 지리정보 자료 저장 및 보유 금지

- 개인 스마트기기 이용한 자료 사진촬영 및 저장 금지

○ 상수도 GIS 자료제공

- GIS자료 제공시 인적사항, 사용목적 등을 확인하고 이를 서약서 및

인수증에 기재하여 징구

- 자료제공자는 사용만료일에 파기여부 확인

- 「상수도 GIS자료제공 심의위원회」 구성 및 운영하여 제공의 적정성 검토

○ 상수도 GIS 전산장비 관리

- GIS 운영용 PC는 부팅 및 시작프로그램에 비밀번호 설정(8자리이상)

- 전산장비가 외부반출 될 경우 반출입대장에 기록 및 관리

- GIS 서버 설치장소는 보호구역으로 지정

□ 상수도 GIS 운영

○ 공사 시 자료제출 관련사항

- 공사의 시설자료는 정확하게 작성 후, 제출기한 필히 준수

- 단위공사, 급수공사(계획) 공사(관경 50mm이상, 연장 10m이상, 급수관제외)

· GIS시스템 > 공사관리 > 단위공사, 급수공사(계획)에 등록 및 관리

· 착공 2~3일 전 측량의뢰, 준공 3일 이내 속성자료 제출 공문시행

· 구간별 완료 시 개별 속성자료 제출

· 측량의뢰 없이 공사시행할 경우, 재굴착하여 측량 실시

- 원인자이설공사

· 재개발, 재건축구역 또는 외부 시설물 공사로 인한 원인자 이설공사 시

GIS시스템 공사관리 > 원인자이설공사에 등록 및 관리

· 관로 이설의 경우 측량의뢰 필히 실시

· 측량의뢰 없이 공사시행할 경우, 재굴착하여 측량 실시

- 급수공사(민원) 공사

· 준공일 15일 이내 현장조사서(축척1:300~500) 정확하고 공란 없이 작성하여 제출

· 현장조사서 작성요령

① 기준점 선정: 담장 또는 건물선 모서리, 보도경계선 모서리 등

② 신설배관은 적색, 측량거리는 기준점으로부터 측정하여 측정값

(분기점 A1/A2, 계량기 B1/B2) 청색으로 기재

③ 서명란에 감리 및 현장소장 필히 서명

· 준공(기성)검사 조서 공문시행 시 GIS담당 협조 필

· 공사중 배관노출 시 심도사진 촬영하여 제출, 공사 담당자 필히 입력

붙임  1. 상수도 GIS 교육자료 1부.

2. 참석자 명단 1부.  끝.