안전 동행, 안심 마중물
	서 초 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	청계산 산불진화 고압수관 보관함 설치 완료 알림

1. 예방과-3629(2023.3.05.)호  "2023년 봄철 소방안전대책 추진 계획 알림" 과 관련입니다.

2. 산불화재 시 원활한 화재진압을 위한 산불진화 고압수관 보관함을 추가 설치 완료되었으니, 훈련 및 산불화재 출동 시 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 설치장소 : 청계골 등산로 소규모 생물서식공간 종료 지점에 설치

설치 위치도	현장 확인사진

나. 적재물품

구 분	규 격	수량	구 분	규 격	수량
고압호스	65A×30M	9	구경전환연결구	40A×25A	2
고압호스	40A×30M	9	체크밸브	65A	2
고압호스	25A×30M	9	체크밸브	40A	2
Y형 연결구	65A×40A×40A	1	체크밸브	25A	2
Y형 연결구	40A×25A×25A	1	꼬임방지방사관창	40A	2
구경전환연결구	65A×40A	2	꼬임방지방사관창	25A	2

끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
반장	이중진		대응총괄팀장	인수화		재난관리과장	04/27
탁한수
협조자
시행	재난관리과-2796	(	2023. 4. 27.	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5841	/전송	02-2187-8231	/	turnleeon@seoul.go.kr	/	대시민공개