아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	방화6재정비촉진구역 주택재건축사업조합 (서울시 강서구 방화대로25길3(방화동 성수빌딩))
(경유)
제목	원인자 이설공사 요청에 대한 회신(방화6구역 재정비촉진구역)

1. 방화6재정비촉진구역 제2023-39호(2023.4.26.)호와 관련된 문서입니다.

2.「방화6구역 재정비촉진구역 주택재건축사업」 원인자 이설공사 요청에 대하여 아래와 같이 승인조건을 부여하여 원인자 자체 시행토록 회신하오니 승인조건을 준수하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: ********************

나. 공사위치: *****************************************

다. 내    용: 저촉 상수도관 이설 1개소(D=300mm, L≒120m)

라. 이설승인 조건

1) 공사시행 전 시공도면을 우리사업소에 사전검토 받아 공사착공 10일 전 착공계 제출후,

사전 승인에 의거 우리직원의 입회하에 시공하여야 한다.

2)「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 근거하여 원인자부담금

(관퇴수·세척비용, 직원출동비 등)을 공사착공 전 선납부하여야 합니다.

3) 이설공사는 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 입회하에

공사시행(소요되는 공사비는 원인자 부담)

4) 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 한다.

5) 공사로 인한 수돗물 공급중단 및 적수 민원등이 발생하지 않도록 현장관리에 최선을 다한다.

6) 해당 공사는 단수 범위가 넓어 단수가 불가하며, 단수 없는 공사를 위하여 부단수 차단

공법으로 시행토록하고 준수사항을 이행하여야 합니다.(붙임2 참조)

7) 상수도시설물을 임의 조작할 수 없으며, 조작하고자 할 때 우리사업소 담당직원

입회하에 실시하여야 한다.

8) 이설(폐쇄)공사 완료 후 준공계(준공상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출해야 합니다.

붙임  1. 이설 승인조건 1부.

2. 부단수차단공법 적용시 준수사항 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	정세훈		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	05/02
유명은
협조자
시행	시설관리과-7904	(	2023. 5. 2.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4002	/전송	02-3146-4039	/	kwjsh803@seoul.go.kr	/	부분공개(6)