문서번호	디자인정책담당관-5304
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	05/03
		이창현

2023년 제7차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2023. 5.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2023년 제7차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 16:15

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총8인

ㅇ 김현중 위원장, 홍석일 위원(시각), 최성호 위원(공간·공공), 이상곤 위원(유니버설), 김성곤 위원(산업), 정미 위원(조명), 홍승대 위원(조명), 유송영 위원(조경)

□ 심의건수 : 총4건                                      ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
4	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	4	-	-	-	-

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
7-1	신월1동 곰달래로5길 일대 노후보도정비공사 외 2건	양천구 (도로과)	・보도포장 ・가로시설물 등	심의	조건부동의
7-2	이촌로 보행환경 개선공사	용산구 (도로과)	・보도포장 ・경계석 및 측구 등	심의	재심
7-3	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로	서초구 (재건축사업과)	・보도포장 ・가로시설물, 가로수 ・한강지하보도 설치 등	심의	재심
7-4	길동 신동아 1,2차 재건축정비사업	강동구 (주택재건축과)	・보도포장 ・가로시설물 등	심의	재심

□ 심의결과 : 조건부동의 1건, 재심 3건

붙 임  제7차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	신월1동 곰달래로5길 일대 노후보도정비공사 외 2건
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	7 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영한 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)을 디자인정책담당관으로 제출하시고 사업을 진행하시기 바랍니다. - 점자블록은 시·종점을 기준으로 하여 연속적으로 설치하시기 바랍니다. - 도로의 위계가 낮은 구간은 보행의 연속성 확보를 위하여 고원식 횡단보도 적용을 검토하시기 바랍니다. - 가로수 보호덮개는 가로수의 뿌리 융기 등 현장 상황에 맞추어 계획을 수립하시기 바랍니다. - 보도패턴은 정온한 도시경관 형성을 위해 대안2를 적용하시기 바랍니다. - 좁은 도로와 주거지임을 감안하여 가로등의 높이, 암 길이, 등기구 등 계획을 보완하시기 바라며, 후면부로 후사광이 나오지 않도록 조정하시기 바랍니다. - 공공디자인진흥위원회 위원(최성호 위원)의 개별 자문을 받아 최종 계획안을 확정하시기 바랍니다.(확인서 제출) - 사업부서에서는 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하고, 준공 전 이행 여부를 확인하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	이촌로 보행환경 개선공사
심의대상	보도포장, 경계석 및 측구 등
심의번호	7 - 2	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 인접 부지의 재건축사업 등과 연계성을 갖출 수 있도록 내구성, 환경성, 경관성이 떨어지는 탄성포장재의 적용은 지양하고, 보도블록(300x300mm) 포장을 적용하시기 바랍니다. - 가로수의 뿌리 들림, 근원직경 등 현장 상황을 조사하여 가로수보호판 적용 계획을 수립하시기 바랍니다 - 가로수보호판, 볼라드는 서울우수공공디자인 인증기한 내 제품을 적용하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로
심의대상	보도포장, 가로시설물, 가로수, 한강지하보도 설치 등
심의번호	7 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 지하보도1의 내부공간의 좁고 긴 공간의 특성을 고려하여 최대한 단순한 재료, 색채 등을 사용하여 폐쇄감을 저감하시기 바랍니다. ·장애인의 프라이버시 확보를 위하여 진입계단(선큰)에서 장애인 화장실의 출입구가 정면으로 배치되지 않도록 조정 ·색상코드는 먼셀코드로 제시 - 지하보도1에 설치되는 조명 계획은 유지관리, 기술검토 등을 통해 종합적으로 검토하시기 바랍니다. ·탑라이트에서 유입되는 빛을 포함한 조명 계획 수립 ·용이한 유지관리를 위한 조명기구 타입 최소화 및 일반적인 규격 적용 - 지하보도2의 육갑문은 거대해 보이지 않도록 입면 분절 등 디자인적 기법을 적용하시기 바랍니다. ·신반포로19길 진·출입부에는 다수의 사람이 몰리는 것을 감안하여 바로 계단으로 이어지지 않도록 대기공간(과정공간)을 확보 ·한강공원측 옹벽은 육갑문과 연속성을 가진 디자인 적용 ·야간 안전성 확보를 위한 조명계획 수립 ·외부 이용객을 고려하여 방향안내, 비상대피로 등의 안내사인을 설치 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	신반포3차, 경남아파트 주택재건축정비사업 내 도시계획도로
심의대상	보도포장, 가로시설물, 가로수, 한강지하보도 설치 등
심의번호	7 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 지하보도3의 출입구 캐노피는 2020년 서울 공공시설물 표준디자인을 적용하시기 바랍니다. - 지하보도 내부에는 보행자 안전 및 편의를 위하여 핸드레일을 전체구간에 설치하고, 바닥마감은 우천시에도 미끄럽지 않도록 마감처리하시기 바랍니다. - 보도블록은 2안을 적용하시기 바랍니다. - 분전함은 비교2안을 적용하고, 가로수보호덮개는 서울우수공공디자인 인증기한 내 제품을 적용하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 16:15
안 건 명	길동 신동아 1,2차 재건축정비사업
심의대상	보도포장, 가로시설물 등
심의번호	7 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 주변 펜스 설치 현황 분석을 통해 보행자 펜스 계획을 수립하시기 바랍니다. (강동형 펜스 적용 여부 검토) - 가로등, 가로수에 대한 상세 계획을 제시하시기 바랍니다. 끝.