아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	다중이용업소 비상구[부속실·발코니] 특별관리 세부계획

1. 市예방과-9293(2023.4.27.)호, 「다중이용업소 비상구 [부속실·발코니] 특별관리 대책 알림」와 관련입니다.

2. 다중이용업소 비상구(부속실·발코니형)에서 지속적인 추락사고 발생 및 우려에 따른 선제적 비상구 안전관리 강화를 위하여 특별관리 대책을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진대상 : 279개소(부속실형 76, 발코니형 203)

(단위:개소)

구 분	계	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층	지상5층이상
합 계	279	4	178	61	28	8
부속실형	76	2	43	19	10	2
발코니형	203	2	135	42	18	6

나. 중점 추진사항

ㅇ (조사․분류) 비상구(발코니‧부속실형) 전수조사 후 등급분류(검사지도팀)

- 기  간 : 2023. 5월 ~ 7월

- 조사자 : 화재안전조사 4개조

- 방  법  : 현장방문 또는 비대면 방식을 통하여 현황조사

- 내  용  : 비상구 구조(재질) 확인 및 등급분류

ㅇ (특별관리) 취약 비상구(C등급) 영업장 맞춤형 안전관리 강화대책 추진(검사지도팀)

- (지도감독) 화재안전컨설팅 및 행정지도(연1회), 비상구 관리 안전메세지 전송(분기1회)

- (자율점검) 영업주 정기점검 시 비상구 관리상태 점검토록 안내문 발송(연1회)

ㅇ (안전강화) 발코니 설치 시 하중기준 검증 구조안전 확인 첨부서류 제출(권고)

기존

(설치신고시) 구조계산서 등 첨부 권고 →

개선

(완공신고시) 구조안전확인서 첨부 권고

ㅇ (교육확대) 영업주 소방안전교육 시(신규‧수시‧보수) 비상구 유지․관리 방법 교육

(홍보교육팀)

- 외벽 발코니 구조변형, 표면 부식‧균열, 용접부‧접합부 손상 및 추락방지 안전시설 등

3. 행정사항

가. 비상구(발코니, 부속실형) 전수조사 및 등급분류 결과를 작성(붙임2)하여 7.31.(월)까지 완비담당자 이메일 제출

나. 취약 비상구(C등급) 영업장 맞춤형 안전관리 강화대책 관련

- 추락위험 비상구 『안전메시지 전송의 날』운영 결과  -> 자체 기록유지(분기1회)

- 영업주 자율점검 강화를 안전관리 안내문 발송 결과 -> 자체 기록유지(연1회)

라. 신규 안전시설 등 설치신고 대상에 대해 〔건축구조기술사 발급 "구조안전확인서"〕 제출 권고

다. 홍보교육팀은 다중이용업소 관계자 소방안전교육 시 비상구 유지 및 관리 방법 교육

붙임  1. 다중이용업소 비상구 [부속실·발코니] 특별관리 대책 1부.

2. 비상구 확인 대상 및 작성 서식 1부.

3. 비상구 안전관리 안내문 1부.  끝.

	예 방 과 장
조사관	윤경희		검사지도팀장	장인덕		예방과장	05/02
김효순
협조자	홍보교육팀장	신진산
시행	예방과-4131	(	2023. 5. 2.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1482	/전송	02-2187-8172	/	ykh3325@seoul.go.kr	/	대시민공개