문서번호	시설관리과-8406
결재일자	2023. 5. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
김재영		05/12
		문병희
협조
	주무관		안진수

노후 밸브정비 시행 계획

2023.5

강남수도사업소

(시설관리과)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

노후 밸브정비 시행 계획

1994년 이전 노후밸브 연차별 정비계획에 의하여 서초구 관내 노후밸브 정비 계획을 보고 드림.

□ 현  황

○ 정비목표 : 435개소(사업비 4,055백만원)

○ 공 사 명 : 2022년 서초구 관내 상수도시설물설치 및 소화전보수공사

○ 공사 현황

번 호	위 치	조사내용	밸브용도	구경(mm)	비 고
1	방배동 445-1	노후밸브(회주철)	분기밸브	300
2	서초동 1308-16	노후밸브(회주철)	분기밸브	150
3	서초동 1321-20	노후밸브(회주철)	분기밸브	300
4	서초동 1327	노후밸브(회주철)	중간밸브	300
5	서초동 1342	노후밸브(회주철)	분기밸브	150
6	서초동 1444-21	노후밸브(회주철)	중간밸브	80
7	서초동 1603-2	노후밸브(회주철)	분기밸브	150
8	서초동 1697-15	노후밸브(회주철)	분기밸브	100

□ 보고 내용(문제점)

○ 현장조사 결과, 노후밸브 교체시 단수로 인한 생활불편 및 영업손실 등 노후밸브 교체에 어려움이 있는 실정임.

- 1994년 이전에 부설되어 노후화된 밸브 교체시 이물질 발생, 대단지 공동주택과 빌딩, 오피스텔, 상업지역(커피솝, 식당, 먹자골목 등)이 밀집되어 노후밸브 교체시 수반되는 단수로 인하여 집단민원 발생 우려됨.

□ 조치 계획

○ 상기 노후밸브 정비시 계획적 단수 후 밸브 교체공사를 시행하고, 부득이

(공동주택, 빌딩, 상가밀집지역등) 단수에 따른 시민 급수불편 및 이물질 발생시 무단수차단공법(민원발생시)을 병행 시행하고자 함.

○ 계약된 시설물 보수업체에 건별 작업 지시하여 시설물 유지관리 및 맑은 물 공급에 최선을 다하고자 함

□ 행정사항

○ 노후밸브 작업지시(무단수차단공법 병행 시행)

※ 단수등 급수운영 및 현장(작업) 확인(수계전환담당)

○ 시공업체 및 시공감리에게 준수사항 전파 및 교육 철저

○ 무단수차단공법 시행시 관련규정 준수

붙 임  무단수차단공법 적용시 준수사항 개선사항 관련 서류 각 1부.  끝.