문서번호	재난관리과-2978
결재일자	2023. 5. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
반장	대응총괄팀장	재난관리과장		소방서장
전희송	유재규	김경태		05/15
				정선웅
협 조

2023년 비상소화장치 개선 계획

2023. 5.

은평소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 소방차 진입 불가지역 등 화재피해 최소화를 위한 -

2023년 비상소화장치 개선 계획

❖ 소방차 진입 불가지역 등 화재취약지역의「비상소화장치』를 개선하여 화재 시 신속한 초기대응으로 인명 및 재산피해를 방지하고자 함.

Ⅰ			추진 근거

○ 市재난대응과–3924(‘23.2.13)호 “2023년도 소방용수시설 및 소방출동로 환경개선 예산 재배정 알림”

○ 市재난대응과-10325(‘23.4.21)호 “2023. 소방용수시설 설치 및 보수 등 예산 신속집행(집행률 제고) 적극 추진 알림”

Ⅱ			추진 배경

○ 소방차 진입 불가지역 등 화재취약지역은 신속한 출동 및 화재진압에 어려움이 예상되므로 지역 주민들을 활용한 초기대응체계 필요성 제기

○ 지역 주민들이 화재 발생 시 식별이 용이하고, 사용이 간편한 호스릴형 비상소화장치로 개선하여 신속한 초기대응체계를 마련하고자 함

⇨ 소방차 진입 불가지역 등 화재취약지역 초등 대응능력 강화를 위해 “소방차보다 빠른 비상소화장치 신설 및 개선” 필요 → 『황금시간 내 신속한 대응』

Ⅲ			2023년 비상소화장치 개선 사업

투시형

사업 개요

(사업목적) 비상소화장치 개선  ⇨ 자율적인 초기대응 능력강화

○ 사 업 명 : 2023년 비상소화장치 개선

○ 사업기간 : 2023년 5월 중

○ 사업대상 : 4개소(6호, 49호, 51호, 53호)

○ 사업내용 : 비상소화장치 신설 및 개선(일체형 호스릴 방식)

○ 사 업 비 : 금15,707천원(금일천오백칠십만칠천원)

- 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리 / 소방용수시설 설치 및 보수 / 시설비(401-01)

<“비상소화장치” 표준규격 사양서>

▹규 격 : 호스릴 50m 기준 / 분말소화기 2개(3.3kg) / 부속장비포함

- 비상소화장치의 설치 및 관리기준(소방청 예규 2018. 6.27.제정) 적용

- 2018공공시설물 표준디자인 소방안전시설물 4.1 「비상소화장치 디자인」 적용

▹크 기 : W1,100mm×H1,500mm×D500mm

▹재 질 : 스테인레이스스틸(강화유리:투시형적용), 우레탄도장, 방염시트 부착

※ 주변환경, 장소 등을 고려 일반형 또는 투시형 및 규격조정 설치 가능

Ⅳ			행정 사항

○ 설치 후 지역주민 대상 화재 시 신속한 초등 대응능력 강화를 위해 교육․훈련 실시

○ 비상소화장치 신설 및 개선 내용 119행정정보시스템 및 관리카드 현행화.  끝.