문서번호	시설관리과-11190
결재일자	2023. 5. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장	동부수도사업소장
유광창		이태형	05/15
			정한호
협 조
	행정지원과장			김호남
	요금과장			서미희
	현장민원과장			윤완호
	급수운영과장			유동수

2023년 여름철 풍수해 대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023년 여름철 풍수해 대책 추진계획

2023년 여름철 태풍·호우에 사전 대비하고, 재난 발생시 신속하고 효과적으로 대응하기 위한 풍수해 대책을 수립하여 재난에 대비코자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○「자연재해대책법」제3조(책무)

○「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」제14조(대책본부 구성·운영)

□ 추진사항

○ 상수도 시설물 및 공사장에 대한 안전점검으로 선제적 예방활동 강화

○ 집중호우 대비 수질관리 강화

○ 누수피해 발생시 신속한 복구체계 구축

○ 비상급수시설 확보 및 급수지원으로 피해 최소화

Ⅱ		추 진 계 획

1		풍수해 대책 상황실 운영

□ 2023년 풍수해 대책 상황실 운영

○ 추진기간 : 2023. 5. 15.~10. 15.(5개월간)

○ 24시간 상황실 운영 : 기상 상황에 따라 3단계 근무

- 1단계 3명, 2단계 9명, 3단계 18명

○ 우리사업소 자체 계획에 의거 단계별 근무

□ 상황실 구성체계

○ 평시 소장, 상황실장 아래 단계별 실무반 3개반으로 구성 운영

○ 대규모 재해 발생시 상수도사업본부 재난안전대책본부와 연계 대응하고

신속한 현장지휘를 위한 현장지휘소 구성․운영

□ 상황실 조직 구성

			사업소장
			상황실장
상황 총괄반			상황 처리반			단수 복구반
∙상황조정 및 통제 ∙수방업무 총괄 ∙기상예보 관련사항 ※ 대규모 재난시 ∙상황판단회의 개최 ∙재난상황 보고			∙상황 접수처리 ∙재해지역 급수지원 ∙배수지 수질관리 등			∙피해사항 현지조사 및 복구 관리 ∙자재․장비 운용 등

※ 상황실장 : 1단계(주간 ⇒ 시설관리팀장, 야간 ⇒ 당직사령)

2단계(주․야간 ⇒ 각조 상황실장), 3단계(주․야간 ⇒ 각조 과장)

□ 단계별 비상근무 체계

구분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
판단 기준	o 호우주의보 발령 시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달 시 o 태풍주의보(순간풍속 20m/s)	o 호우경보 발령 시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 o 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) o 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총 강우량 200㎜ 이상)	o 홍수경보 발령 시 - 한강대교 수위 10.5m 예상 시 o 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 o 이재민 다수 발생
근무 인원	3명 (당직근무자)	9명 (상황실 4명, 사무실 5명)	18명 (상황실 8명, 사무실 10명) ※ 상황에 따라 전직원 근무
상황 실장	평일주간 : 시설관리팀장 휴일·야간 : 당직사령	평일주간 : 각조 상황실장 휴일·야간: 각조 상황실장	평일주간 : 각조 과장 휴일·야간 : 각조 과장
지휘	시설관리과장	과장 이상	소장(행정지원과장)

※ 비상발령 근무 통보(지시) - 평일 주간: 담당부서(시설관리과), 휴일·야간 : 당직 책임자

□ SNS를 활용한 수방 상황관리

○ 한강홍수통제소 실시간 서비스 제공(http://www.hrfco.go.kr)

-  수신대상 : 수방담당자 및 공사현장 관계자

-  전파내용 : 한강권역 주요 국가하천의 수문자료와 댐 방류량, 홍수예보발령 사항 등

○ 상수도 재난안전 밴드 운영

-  참여대상 : 사업소장, 각 과장, 수방담당자

-  전파내용 : 기상상황, 비상단계발령, 현장별 상황 등

2		상수도 시설물 및 공사장 안전관리

□ 안전관리 대상

○ 상수도시설물 현황 : 28개소

구분	계	공공 청사	제어실	배수지		가압시설		현수관로 및 노출관로
				지역	1,2차	유인	무인
개소	28	1	1	3	5	1	15	2

○ 상수도 공사장 현황 : 8개소(12.2km)

- 배수관 1건 (D=500㎜ L=500m)

- 배급수관 6건 (D=80~300㎜, L=11.7㎞)

- 배수지 방식 1건 (용마배수지 3지 내부방식, 사업비 2,100백만원)

□ 안전관리 추진 일정

○ 수방대응 기간 전 안전점검 : 2023. 5.13. ~ 5.31.

○ 우기 대비 시설물 및 공사장 안전점검 : 5월 ~ 6월

○ 풍수해 대비 시설물 및 공사장 안전점검 : 7월 ~ 8월

○ 추석 대비 시설물 및 공사장 안전점검 : 8월 ~ 9월

○ 태풍 대비 시설물 및 공사장 안전점검 : 8월 ~ 9월

□ 점검대상 및 점검방법

○ 주관부서 지정

구 분	공공청사	제어실	배수지, 가압장 등	현수관로 노출관로	송․배수관 정비공사	배․급수관 정비공사
주관부서	행정지원과	시설관리과	급수운영과 시설관리과	급수운영과	급수운영과 시설관리과	급수운영과 시설관리과

○ 실명제 체크리스트에 의거 안전점검 실시

○ 육안점검 실시(중대한 결함 발견 또는 자문 필요시 외부전문가 활용)

□ 중점 점검사항

○ 수방자재 비축, 관리상태, 동원업체 등 비상연락망 유지 여부

○ 배수지 등 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전점검

○ 배수지 등 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태 점검

○ 공사장 절토ㆍ성토 사면의 붕괴 및 부석 낙하위험 점검 및 배수로 상태 확인

○ 지하매설물 설치 후 성토 및 되메움 구간에 대한 안전 상태 확인

○ 기전설비 및 낙뢰사고에 대한 보호시설 작동 여부 및 증압장 침수대비 등

□ 공사장 안전관리 교육 실시

○ 일   시 : 2023. 6월 및 9월

○ 대   상 : 공사 및 용역 현장 참여근로자, 감리, 현장대리인 등

○ 내   용 : 공사현장 안전관리 및 지하매설물 관리 등

3		풍수해 대비 체계 구축

□ 유관기관과의 비상연락체계 정비

○ 내  부 : 시·구 재해대책본부, 한강홍수통제소, 소방방재본부

○ 외  부 : 한국전력공사, KT, 도시가스, 경찰서 등

□ 긴급 복구반 운영

○ 긴급 누수복구(1개업체), 수배전반 복구(1개업체)

○ 24시간 비상근무체계 유지

○ SNS(카톡방)를 활용한 실시간 현장관리

○ 신속한 출동 및 긴급 상황 처리를 통한 2차 사고예방

○ 밸브조절 및 수계전환으로 단수지역 최소화

안전시설 설치 교통유도	터파기 양수작업	급수차 및 병물아리수 지원	파손관 절단	관 접합 (복구 완료)

□ 비상급수 대책

○ 사업소 병물아리수 비축 : 3,000병(2ℓ 기준)

- 1일 최대 생산능력 : 32,000병(350ml 기준, 2라인 가동시)

○ 비상급수 시설을 이용한 급수지원

- 급수차 : 8대(우리사업소 1대, 타사업소 7대))

- 비상 급수장치 : 30개(1개 용량 3톤)

☞ 물탱크 10개(강북아리수정수센터) 및 이동식급수팩 20개(수도자재관리센터)

○ 고층아파트 비상급수 지원

- 사업소 보유 급수차 펌프 활용

- 10층 이상은 소방펌프차 지원받아 급수

병물 아리수 공급	임시물탱크 설치 (강북아리수정수센터)	이동식급수팩 (수도자재관리센터)	소방차 지원급수

Ⅲ		행 정 사 항

□ 비상근무자 대체휴무 또는 초과근무 인정 : 행정지원과

○ 관련근거

- 지방공무원 복무규정 제4조(시간외 근무 및 공휴일 근무) 제2항

- 2023년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침(인사과-5940, '23.2.9)○ 당직 근무 및 근무시간 외 비상 근무자에 대한 대체휴무 적극 권장

- 1일 8시간 이상 당직 또는 비상근무한 경우 대체휴무 실시 가능

(예시) 평일 정상근무 후 당일 18:00~익일 09:00까지 근무한 경우, 18:00~24:00 까지는 초과근무 1일 4시간 이내에 인정, 00:00 ~ 09:00 근무분에 대해서는 대체휴무 가능

붙임 : 1. 풍수해대책 비상근무 명단 1부

2. 비상연락망 및 양수기 보유 현황 1부. 끝.