문서번호	교량안전과-8783
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	교량기획팀장	교량안전과장
이노진	민형일	05/17
		조현석
협 조
	특수교량팀장		代김태형

2023년 상반기 샛강다리 집중점검 시행 계획(수정)(우기대비 점검 병행)

2023년 상반기 샛강다리 집중점검 시행 계획(수정)

(우기대비 점검 병행)

2023. 05.

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

2023년 상반기 샛강다리 집중점검 시행 계획(수정)

(우기대비 점검 병행)

교량안전과장 : 조현석☎2133-1940 교량기획팀장 :민형일☎1942 담당 :이노진☎1949

’23년 교량시설물 안전점검 추진계획 및 2023년 우기대비 교량시설물 안전점검 추진계획에 의거 샛강다리 상반기 집중점검(팀단위) 시행계획을 보고 드림

□ 관 련 근 거

ㅇ ‘23년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1097, ’23.1.18.)

ㅇ 2023년 우기대비 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-7174, ’23.4.20.)

□ 시설물 개요

ㅇ 위치 : 시울특별시 영등포구 신길동 ~ 여의도동

ㅇ 법정구분 : 보도교(법정외)  ㅇ 준공일자 : 2011.05.

ㅇ 제원

- 본  선 : B=3.6~5.6m, L=220m(강관트러스거더)

- 접속교 : B=4.5m, L=104m(강관거더)

ㅇ 설계사 : 석탑엔지니어링 ㅇ 시공사 : 일경산업개발(주), 신안종합건설

위 치 도	전 경

□ 점 검 개 요

ㅇ 점검일시 : 2023. 5. 17.(수) 14:00~18:00

ㅇ 점검내용 : 본선, 접속교, 경사로 및 중점 점검사항 점검

※ 2023년 우기대비 교량시설물 안전점검 병행 실시

ㅇ 점검인원(팀단위 집중점검)

- 외부점검자 : ************ ※ 시설안전자문위원(샛강다리 주치의)

- 내부점검자 : 교량기획팀, 특수교량팀

□ 팀별 주요 점검구간

점 검 조	점 검 구 간	점 검 내 용
특수교량팀	하부 및 신축이음부	케이블 및 하부구조 손상여부
교량기획팀	상부거더	상부거더 육안점검(변형 및 좌굴)

□ 중점 점검사항

ㅇ 상부 거더 변형 및 좌굴 발생 여부 육안점검 실시

ㅇ 케이블 손상 및 과다 진동 발생 여부 ※ 붙임2 교량현황(중점 점검사항) 참조

사장교 보강형	사장교 케이블

□ 준비사항

ㅇ 차    량 : 순찰차 2대

ㅇ 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전조끼, 안전대 등

ㅇ 점검도구 : 점검배낭, 수첩, 카메라, 망치, 손전등 등

□ 행정사항

ㅇ 외부위원(주치의) 점검수당 지급 : 지급금액 200천원

붙 임 : 1. 팀별 점검구간                1부.

2. 교량 현황 및 점검방안        1부.

3. 도로시설물 부재별 점검사항   1부.

4. 점검결과 보고(양식)          1부.

5. 자문의견서(양식)             1부.  끝.