문서번호	에스플렉스센터운영과-3883
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
김대호		05/22
		서재호
협 조

도시는 안전 시민은 안심

'23년 상반기 에스플렉스센터 저수조 청소 결과 보고

'23년 상반기 에스플렉스센터 저수조 청소 결과보고

2023. 5.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

'23년 상반기 에스플렉스센터 저수조 청소 결과 보고

에스플렉스센터 시수 및 중수 저수조 청소 및 정기 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ '23년 상반기 에스플렉스센터 저수조 청소 계획(에스플렉스센터운영과-2242호, '23.43.23.)

○ 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

- 연면적 5,000㎥ 이상인 건축물에 대한 소독 등 위생조치

○ 수도법 시행규칙 제22조의 3(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독등위생조치 등)

- 반기 1회 이상 저수조 청소 실시(상·하반기 각 1회)

○ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조 (수질검사의 횟수)

- 매년 1회 이상 수질검사 실시

□ 저수조 현황

위 치	구 분	수 량	용 량
*********	******	**	**********************
*********	******	**	*******************

□ 청소내용

○ 청소일시 : '23.04.22.(토) 청소작업(08:00~12:00)

○ 청소업체 : ******************

○ 청소내용 : 저수조 내부 소독, 저수조 바닥 퇴적물 및 이물질 제거 및 세척

□ 저수조 정기 수질검사 개요

○ 검사주기 : 1년에 1회이상('22년 11월 측정)

○ 검사일시 : '23.04.26.(수)

○ 검사대상 : 지하7층 저수조실(시수 저수조, 중수 저수조)

○ 검사내용 : 저수조 채수 후 성분 분석(6가지 항목)

□ 검사 결과

○ 검사결과 : **************

연번	검사항목	기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/mL이하	*
2	총대장균군	불검출/100mL	***
3	부원성대장군/대장균	불검출/100mL	***
4	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	***
5	유리잔류염소	0.5 NTU이하	****
6	탁도	0.1 ~ 4.0 mg/L	****
판정		**
수질기준초과항목		**

□ 행정사항

○ 저수조 청소 및 수질검사 비용 지급(일상경비)

○ 상반기 저수조 청소 결과 등록 : 청소업체 → 서울시 저수조관리시스템

○ 하반기 저수조 청소 및 수질검사 실시예정(10월)

붙임  1. 검수사진 1부.

2. 저수조 수질검사 시험성적서 1부.  끝.