아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2023.5.13.~5.21.)

1. **********************************

2. '23.05.13.~ 05.21.간 중대재해처벌법 적용 대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(끼임, 맞음, 깔림 등 6건)를 붙임과 같이 공유합니다.

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 해 주시기 바랍니다.

※ 근로자들의 가독성을 높이기 위하여 사고사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포조치

가. 베임 사고

1) 기계톱이 작업 중 나무 속에 끼이면 스위치를 끄고, 보조도구(쐐기 등)을 사용하여 톱 분리

※ 市 유사 사업장 : 농업기술센터, 서울대공원, 공원여가센터, 서울식물원, 차량정비센터 등

나. 끼임 사고

1) 지게차 사용 작업 시 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책, 운행경로 및 작업방법 등을 포함한 작업 계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 계획서대로 작업 실시

※ 市 유사 사업장 : 농업기술센터, 상수도사업본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터, 서울식물원, 차량정비센터 등

다. 맞음 사고

1) 리프트 등의 해체작업 시 위험구역 내 다른 근로자 출입 금지

※ 市 유사 사업장 : 농업기술센터, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 서울대공원, 공원여가센터, 서울식물원, 차량정비센터 등

2) 정비 등의 작업 시에 해당 기계의 운전을 정지하고, 압축된 기체 또는 액체 등을 미리 방출시키는 등 위험방지 조치 실시

※ 市 유사 사업장 : 상수도사업본부, 물재생센터, 품질시험소, 차량정비센터 등

라. 깔림 사고

1) 포크, 버킷 등의 장치를 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려두고 작업

2) 지게차 사용 작업 시, 운행경로 및 작업방법 등 작업 계획서 작성 및 근로자 교육

※ 市 유사 사업장 : 농업기술센터, 박물관, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 서울대공원, 공원여가센터, 서울식물원, 차량정비센터 등

마. 떨어짐 사고

1) 비계, 개구부 등에 안전난간, 울타리, 수직형 추락방지망 또는 덮개 등을 충분한 강도로 튼튼하게 설치

※ 市 유사 사업장 : 시 본청(총무과), 도시기반시설본부, 상수도사업본부, 물재생센터, 차량정비센터, 한강사업본부, 공원여가센터 등

*******************************.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-172, 서구1-25, 서사01-43, 서울시출연기관, 서울시투자기관, 서울특별시의회의장(의 정 담 당 관)
주무관	정인선		중대재해예방과장	05/22
김경원
협조자
시행	중대재해예방과-9942	(	2023. 5. 22.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층(중대재해예방과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8221	/전송	02-2133-0766	/	jis0906@seoul.go.kr	/	부분공개(7)