문서번호	총무과-5753
결재일자	2023. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	총무과장	한성백제박물관장
민흥기	윤희숙	박성은	05/24
			代박성은
협 조
	주무관		이지영
	주무관		김동현
	주무관		김태훈
	주무관		박도윤
	주무관		이규하
	주무관		장주영

2023년 우기대비 특별 안전점검 시행계획

2023. 5.

한성백제박물관

(총 무 과)

2023년 우기대비 특별 안전점검 시행계획

2023년도 우기대비 시설물 특별 안전점검을 실시하여 재난·재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 방문 시민고객들에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공하고자 함

추진 근거

◦ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 재난 및 안전관리 기본법

***********************************************************************

점검 개요

◦ 점검일시 : 2022. 5.25.(목) ~ 6.2.(금)

◦ 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소, 몽촌역사관, 백제집자리전시관

※ 위탁시설(몽촌토성) : 위탁시설 담당자가 수탁자에 자체 안전점검 실시 요청

◦ 점 검 자

- 총    괄 : 한성백제박물관장

- 점 검 자 : 총무과장, 시설관리 담당자, 시설관리 공무직

◦ 점검방법 : 점검표에 의하여 현장점검하고 점검 결과보고서 작성

점검대상 현황

◦ 시설물 현황

건축물 명칭	층수	연면적(㎡)	준공일	비고
한성백제박물관	지하3층/지상2층	19,423.06	2010.10.20.
몽촌역사관	지하1층/지상1층	1,666.20	1991.02.28.
백제집자리전시관	지상1층	670.19	1993.06.28.
백제학연구소	지하1층/지상1층	617.62	1989.06.01.

◦ 위탁시설 : 몽촌토성

점검방법

◦ 점검자가 각 분야별 점검 실시 후 점검결과 제출

◦ 위탁시설 : 수탁자에 자체 안전점검 실시 요청 및 이행 여부 확인

분야별 중점점검 사항

◦ 건축분야

- 시설물의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전 여부

- 시설물의 내·외벽 균열, 마감재(타일, 석재 등) 박리·박락상태 확인 및 안전 여부

- 지반침하로 인한 시설물 등의 균열 및 위험 여부

- 철골구조물의 구조내력 저하 여부

• 도장재료 마감 및 부식상태

• 형강 등 관련부재 변위·변형·휨 상태

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태

- 환풍구, 장비반입구, 옥외집수정 등의 구조물 및 덮개 안전 여부

- 옥내·외 난간, 계단 등 기타 안전 여부

- 건축물 등 균열 상태 및 기타 안전 여부

◦ 조경분야

- 녹지대(수목) 관리상태

- 녹지대 보행로, 보행테크 안전 여부

- 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등) 관리 상태

- 녹지대 석축 안전 여부

- 녹지대 배수로 및 집수정의 안전 및 청소상태 적정 여부

- 수목, 화초 배수 적정 여부

- 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

◦ 전기분야

- 고압케이블, 수·배전설비 및 보안등 점등상태 이상 여부

- 발전기실 비상발전기 및 층별 분전반

- 경보기, 감지기, 피난유도등 등 소방전기설비 상태 전반

- 강당 무대장치, 조명시설 등 안전 여부

- 화재 발생 가능 기기의 안전상태 및 각종 인화물질 사전 제거

- 지하주차장 진입 경사로 스노우멜팅 정상작동 여부

- 동파방지설비 전기공급시설 정상공급 여부

- 기타 안전사고 발생 가능시설 점검

◦ 통신분야

- 정보통신장비 및 회선 작동상태 이상 여부

- CCTV시스템 작동상태 이상 여부

- 출입통제시스템 작동상태 이상 여부

- TPS실 장비 적정환경 이상 여부

- 통신케이블, 통신장비 등 통신설비 이상 여부

- 강당 무대장치 방송설비 등 안전 여부

- 기타 안전사고 발생 가능 시설 점검

◦ 기계분야

- 보일러, 공조기, 냉동기, 냉각탑, 지열시스템, 열교환기, 저수조 등

- 급·배수배관, 배수펌프, 간이정화조 등 각종 설비의 이상 여부

- 소화기, 소화전, 소화펌프 등 소화기계설비 상태 전반

- 가스밸브, 가스감지기, 가스배관, 정압기 등 이상 여부

- 승강기, 리프트 등 운반설비 이상 여부

- 옥내·외 집수정 배수상태 및 덮개 이상 여부

- 주차장 등 옥외배관 동파방지설비 정상작동 여부

- 공기조화기, 냉각탑, 배관 등 정상배수 여부

- 공기조화기 동파방지코일 정상작동 여부

- 각종 기기, 배관 등 동파예방조치 적정 여부

◦ 위탁시설 : 수탁자 자체점검

- 몽촌토성 전반적인 안전 상태

점검결과 조치계획

◦ 경미한 사항은 현장 즉시 시정 조치

◦ 긴급조치를 요하는 사항은 긴급예산 확보하여 시행

◦ 하자보수 기간일 내의 경우 즉시 시공사에 보수 지시

◦ 주요구조부 이상 발생의 경우 필요시 전문가의 자문을 받아 보수공사 시행

◦ 추가 점검이 필요할 경우 예산검토 후 시행 예정

◦ 위탁시설 지적사항 : 보수계획 수립 후 보수공사 시행

행정사항

◦ 각 분야별 점검 완료 후 안전점검 결과보고

- 분야별 특성에 따라 안전점검표 점검양식 변경 가능

◦ 문화본부내 문화시설 점검계획에 따라 문화재정책과 안전점검 선 제출

붙임  1. 2023년 우기대비 안전점검표 1부.

2. (문화재정책과)우기 건축물 안전점검표 1부.