아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도관 이설 및 보호공(매달기)공사 재협의 회신 (광명~서울 고속도로 민자투자사업(4공구))

1. 서울지방국토관리청 민자도로관리과-2215(2023.5.26.)호 및 코오롱글로벌주식회사 코글광명4 2023-212호(2023.5.23.)호 관련입니다.

2. 「광명~서울 고속도로 민자투자사업(4공구)」 저촉 상수도관 이설 및 보호공(매달기) 공사 재협의 요청에 대하여 아래와 같이 승인조건을 부여하여 원인자 자체시행토록 회신하오니 승인조건과 안전관리 관련 지침을 철저히 준수하여 시행해 주시기 바랍닌다.

3. 또한, 상수관로 이설 및 보호공(매달기)공사에 의한 안전사고를 사전에 예방하고자 아래와 같이 공사장 안전관리 철저」규정을 알려드리오니 현장 안전관리(붙임)에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이설공사 전 설계도서를 포함한 착공계 제출 및 원인자부담금 일체 납부

나. 저촉 상수도관 이설(부설)공사는 상하수도(상수도전문) 전문의 별도 건설사업관리기술자를 선정하고 반드시 전문건설사업관리기술자 입회하에 공사시행(소요비용 원인자 부담)하며, 기타 세부사항은 현장지도감독을 통해 시행

다. 매달기 작업 전 전문기술인 구조검토를 득하여 사업소에 제출

라. 부단수차단공법 시공 시 부단수차단공법의 안정성 등에 대한 시공계획 검토요청서를 제출하여 사전승인을 득한 후 부단수차단공사 시행

마. 이설공사구간 내 유관기관의 타기관 지장물에 대하여 사전협의 완료 후 공사시행

바. 이설공사 완료 후 10일 이내 준공계(준공 상세도면, 공사사진, GIS속성자료 등) 제출

사. 공사 중 안전을 위해 위험요인이 발견 될 시에는 즉시 모든 작업을 중지하고 위험 요인을 제거한 후 작업시행토록 시공

아. 노출 상수도관 이음부 손괴, 누수 등에 대비 1일 1회 수시점검(일상점검표) 실시

자. 시공계획에 따라 안전에 유의하며 시행하고 공사 세부계획 등 기타 협의사항은 필히 우리수도사업소와 사전 협의 후 진행

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 상수도관 매달기 승인조건 및 지침 각 1부.

3. 부단수차단공법 적용시 준수사항 1부.

4. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울지방국토관리청장(민자도로관리과장), 코오롱글로벌주식회사 대표이사()
주무관	김민서		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	06/05
代김형식
협조자
시행	시설관리과-9899	(	2023. 6. 5.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3998	/전송	02-3146-4039	/	rlaalstj624@seoul.go.kr	/	부분공개(6)