아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해 예방을 위한 사고사례 공유(2023.5.27.~6.4.)

1. *********************************

2. '23.05.27.~ 06.04.간 중대재해처벌법 적용 대상 사업장에서 일어난 주요 사고사례(깔림, 맞음, 떨어짐, 부딪힘 등 5건)를 붙임과 같이 공유합니다.

3. 우리시 중대재해처벌법 적용 대상 유사 사업장에서는 사고유형별 안전수칙 철저 준수는 물론 사고사례를 모든 사업장 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖도록 조치해 주시기 바랍니다.

※ 근로자들의 가독성을 높이기 위하여 사고사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니 근로자 게시판 등에 게시 및 전 근로자에 배포조치

가. 맞음 사고

1) 크레인 등을 이용한 작업 시 위험 반경 내 근로자의 출입 통제

2) 크레인, 도르래 등 이용한 작업 시 관리감독자가 재료의 결함 유무 또는 기구 및 공구의 기능을 사전 점검

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부, 공원여가센터, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 상수도사업본부, 물재생센터, 한강사업본부, 물재생센터 등

나. 깔림 사고

1) 굴착기 사용 작업 시 위험예방대책, 운행경로 및 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자에게 교육 후 계획서대로 작업 시행

2) 충돌 위험이 있는 경우, 작업지휘자 또는 유도자를 배치

3) 작업 시, 무거운 물체는 낮은 위치 또는 지면에 두고 작업

4) 받침대 등은 최대중량 확인 후 작업, 상태 확인 등 관리 철저

※ 市 유사 사업장 : 도시기반시설본부, 한강사업본부, 체육시설관리사업소, 도로사업소, 공원여가센터 등

다. 부딪힘 사고

1) 작업대에 끼임·충돌 등 재해를 예방하기 위한 과상승방지장치 또는 가드를 설치

2) 작업자가 안전모·안전대 등의 보호구를 착용하도록 조치

※ 市 유사 사업장 : 시 全 사업장

라. 떨어짐 사고

1) 비계, 개구부등에 안전난간, 울타리, 수직형추락방지망또는 덮개 등을 충분한 강도로 튼튼하게 설치

2) 2인 1조 작업 원칙, 작업 전·후 근로자 인원 파악 등 안전확인 철저

※ 市 유사 사업장 :  도시기반시설본부, 체육시설관리사업소, 서울대공원, 공원여가센터, 서울식물원 등

*******************************.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-172, 서사01-43, 서구1-25, 서울시출연기관, 서울시투자기관, 서울특별시의회의장(의 정 담 당 관)
주무관	정인선		중대시민재해예방팀장	한명수		중대재해예방과장	06/05
김경원
협조자
시행	중대재해예방과-10788	(	2023. 6. 5.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층(중대재해예방과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8221	/전송	02-2133-0766	/	jis0906@seoul.go.kr	/	부분공개(7)