아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합 (서울특별시 강서구 방화대로 270(5층))
(경유)
제목	방화6 구역내 상수도배관 유입여부 확인결과 통보에 대한 회신

1. 방화6재정비촉진구역 제2023-53호(2023.6.7.)호와 관련된 문서입니다.

2.「방화6구역 재정비촉진구역 주택재건축사업」중 원인자 이설공사 관련 협의와 관련하여

검토 후 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 협의사항

6월 2일(금)에 방화6구역 현장출장하여 조합측에서 시행한 확인굴착 2개소에 대해 확인한바

사업부지 내 저촉되는 상수관이 없음으로 확인되어, 저촉되는 구간인 공항동 431-4도로에

설치된 상수도 시설물 및 상수관로는 조합측 원인자 부담으로 원인자 이설 공사를 시행하도록 한다.

또한, 이설공사 시 안전관리에 최선을 다하여 기존 상수도관 파손 및 누수 발생을

방지하도록 한다.

4. 이설공사 준수사항

1) 공사시행 전 우리사업소에 사전검토 받아 공사착공 10일 전 착공계 제출후, 사전 승인에

근거하여 우리직원의 입회하에 시공하여야 한다.

2) 이설공사는 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 입회하에

공사시행(소요되는 공사비는 원인자 부담)

3) 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 한다.

4) 공사로 인한 수돗물 공급중단 및 적수 민원등이 발생하지 않도록 현장관리에 최선을 다한다.

5) 상수도시설물을 임의 조작할 수 없으며, 조작하고자 할 때 우리사업소 담당직원

입회하에 실시하여야 한다.

6) 이설(폐쇄)공사 완료 후 준공계(준공상세도면 및 공사사진, 속성자료 등) 제출해야 합니다.

붙임  1. 이설 관련 변경 협의안 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	정세훈		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	06/08
代김형식
협조자
시행	시설관리과-10084	(	2023. 6. 8.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4002	/전송	02-3146-4039	/	kwjsh803@seoul.go.kr	/	부분공개(6)