문서번호	급수운영과-10362
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차용운		김영환	06/09
			성기선
협조

누수탐지 작업일보

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6. 9.

급수운영과

일시			2023년 6월 9일 탐지(금요일) 날씨 맑음
탐지 위치			중블록명				탐지구분				위 치								비 고
			우장산 01 목동 03 대방 04 신월 01 신정 01				음 청 식				화곡동 1159번지 일대, 가양동 159-3번지 일대 오류동 182-40번지 일대
							다 점 식				- 신동림동 270-2번지 일대, 신월동 574-15번지 일대 - 신정동 909-19번지 일대
탐 지 원			총 괄 업 무								탐 지 반					기간제
											차용운, 주길석, 원동원					김원준, 이영기, 신학원, 이경구
음청식 누수탐지
연번	위 치 (도로명)						도 종	관로 구경			소블록	수압	접수시간		처리내용		가압.시장 역사.하수		야탐.민탐 일탐.계탐			비고
1	화곡동 1159번지 일대						ASP	150			우장산 01-14	-	-		누수처 없음				민원탐지
2	가양동 159-3번지 일대						ASP	200			목동 03-16	-	-		누수처 없음				계획탐지
3	오류동 182-40번지 일대						ASP	500			신정 05-04	-	-		누수처 없음				민원탐지
다점식 누수탐지
연번	소블록명	로거 설치									누수탐지 결과								가압 시장 역사 하수		야탐 민탐 일탐 계탐		비고
		센서 구간		연장 (m)	설치위치			설치 구경 (mm)		재질	총음 수집 (분)	횟수	시간 간격 (분)		누수확율 (%)	이점 재탐 여부	누수 위치
1	대방 04-17	1-2		74	신도림동 270-2번지 일대			300		DCIP	10	5	5		-	-	누수처 없음		-		계획 탐지
2	신월 01-21	1-2		51	신월동 574-15번지 일대			200		DCIP	10	5	5		-	-	누수처 없음		-		민원 탐지
3	신정 01-01	1-3		76	신정동 909번지 일대			50		DCIP	10	5	5		91	-	누수 (신정동 909-19번지)		-		계획 탐지		탐지 108
탐 지 연 장(음청식)
km				인입관		50mm이하			80mm			100mm		150mm		200mm		250mm		300mm
				0.1		0.2			0.3			0.3		0.4		0.7		-		0.3
2.3				500mm		700mm			900mm이상

붙임  1. 누수탐지_적출관리_적출보고서(탐지 108 양천구 신정동 909-19) 1부.

2. 2023.06.09(금)기간제 작업일보 1부.