문서번호	시설관리과-13667
결재일자	2023. 6. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
장호윤	이동구	이동욱	06/12
			장청락
협 조
	행정지원과장		은정호
	요금과장		신종선
	현장민원과장		양해선
	급수운영과장		김상웅

2023년 정기 위험성평가 실시 결과보고

2023. 6.

중부수도사업소

(시설관리과)

2023년 정기 위험성평가 실시 결과보고

시설관리과장: 이동욱☎2133-2190 안전관리팀장: 이동구☎2216 담당: 장호윤☎2203

산업안전보건법 제36조에 따라 안전사고 및 중대재해 예방을 위한 위험성평가를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

□ 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2020-53호)

□ 2023년 산업안전‧보건 관리계획(시설관리과-1978)

□ 2023년 정기 위험성평가 추진계획(시설관리과-6610)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 평 가 대 상

○ 주요작업: 계량기 점검‧교체, 맨홀작업

○ 청사 및 시설물

(단위: 개소)

합계	청사	가압장	증압장	배수지
67	1	18	25	23

□ 평 가 방 법

○ 안전관리 전문기관 위탁용역 시행

- 대    상: 청사, 가압장, 배수지(42개소)

- 평가기간: 2023.4. ~ 2023.6.

○ 각 부서 시설물 담당 자체시행

- 대    상: 증압장(25개소) 및 주요작업(계량기 점검 및 교체, 맨홀작업)

- 평가기간: 2023.4. ~ 2023.5.

※ 위험성평가 실시규정 및 아리수 위험성평가 SMART 표준지침에 준하여 실시(별첨 2)

Ⅲ		추 진 결 과

□ 위험성평가 실시결과

구분	평가대상	평가부서	유해위험요인 수
			1~3	4~6	8	9~12	16~20	총계
A	청사	행정지원과	55	9		5		69
B	계량기 점검	요금과	8	6				14
C	계량기 교체	현장민원과	14					14
D	맨홀작업	급수운영과		7				7
E	배수지 (23개소)	시설관리과 급수운영과	137	28	6	4		175
F	가압장 (18개소)	시설관리과 급수운영과	114	126	3	11		254
G	증압장 (25개소)	시설관리과	272	278				550
총계			600	454	9	20		1083

□ 유해 위험요인 개선대상: 38건

○ 청사(5건)

- 사무실 문서세단기 이용 시 끼임 위험 안전보건표지 부착

- 소화기 비치표시 부재로 화재 초기대응 미비우려 표지 부착

- 전선 노출 및 피복 벗겨짐으로 인한 화재 및 넘어짐 우려 몰딩처리

- 중량물 취급으로 인한 근골격계 질환 우려 안전보건표지 부착 등

○ 배수지 23개소(13건)

- 배수지 내 조명설치 및 개구부 막음 등 바닥 보수로 인한 전도 위험방지

- LPG가스용기, 경유 등 화재위험물 정리로 인한 화재 위험 방지

- 계단 미끄럼 방지패드 부착으로 전도 위험방지

- 천장 탈락부 보수로 인한 머리손상 위험방지 등

○ 가압장 18개소(20건)

- 안전난간 설치기준 미달로 인한 재설치

- 환풍기 방호조치로 인한 끼임 방지

- 밸브실 출입 시 추락위험 안전난간 설치

- 이동통로 단차로 인한 전도위험 그레이팅 설치

- 비상등 미점멸로 인한 비상 시 시인성 저하 점멸조치 등

Ⅳ		추 진 현 황

□ 2023.3.20. 2023년 정기 위험성평가 추진계획 수립

□ 2023.3.30.~2023.4.7. 위험성평가 시행 관련 의견청취

□ 2023.4.12. 위험성평가 회의실시

□ 2023.4.26. 위험성평가 설명회 개최

Ⅴ		개 선 계 획

□ 청사관리 및 기전분야 개선조치 완료

□ 시설물 분야 자치구 담당별 2023.7.31.까지 개선조치

Ⅵ		행 정 사 항

□ 위험성평가 실시결과 행정포털 부서업무공지 게시판 게시

□ 위험성평가 관련 문서 기록보존(3년)

붙  임 1. 위험성평가 결과보고서 1부.

2. 위험성평가표 1부.

3. 위험성평가 개선결과표 1부.  끝.