문서번호	에스플렉스센터운영과-4472
결재일자	2023. 6. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장		디지털정책관
전성민	서재호	추경수		06/16
				김진만
협 조
	디지털정책기획팀장		이영미

도시는 안전 시민은 안심

’23년 6월 에스플렉스센터 안전점검의 날 현장점검 계획

- 재해없는 ‘에스플렉스센터’ 실현을 위한 -

’23년 6월 안전점검의 날 현장점검 계획

2023. 6.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 재해없는 ‘에스플렉스센터’ 실현을 위한 - ’23년 6월 안전점검의 날 현장점검 계획

｢중대재해처벌법｣ 에 따른 市 중대시민재해 대상시설인 에스플렉스센터에 대해 유해·위험요인 개선을 위해 ’23.6월 현장 안전점검을 실시하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

ㅇ ’23년 에스플렉스센터 안전점검의 날 운영계획(에스플렉스운영과-432호,’23.1.16.)

□ 시설물 개요

대지위치	시설규모		시설물 종별	사용승인일 (준공일)	안전등급	비 고
	연면적	층 수
마포구 매봉산로 31	81,969㎡	지상21층/지하7층	1종시설물	2016.3월	B등급

□ 연간 현장점검 주요내용

일 정	주 요 내 용	비 고 (건물 법정 안전점검 등)
1 월	설날 연휴(1.21~1.24) 대비 안전점검 실시	승강기 정기점검(매월 진행중)
2 월	시설물(건물) 안전점검 실시(외부 전문기관 합동 점검)	시설물 정밀안전점검(完)
3 월	해빙기 대비 시설물 안전점검 실시	소방정밀점검(完)/방역소독(完)
4 월	해빙기, 화재 대비 시설물 안전점검 실시	실내공기질 측정(完) / 방역소독(完)
5 월	우기 대비 안전점검(배수로 및 트렌치, 집수정 등)	방역소독(完)
6 월	우기, 풍수해 대비 안전점검(배수로 및 트렌치, 집수정 등)	대피훈련(화재)(完 / 6.14.) 방역소독(예정)
7 월	폭염 및 풍수해 대비 안전점검, 중대재해 의무사항 이행실태 중간점검	위험성평가 / 방역소독
8 월	폭염, 풍수해 대비 안전점검(태풍, 외부 시설물 정비)	기계설비 성능검사 / 방역소독
9 월	추석 연휴(9.28~10.1) 대비 안전점검 실시	소방작동시험 / 방역소독
10 월	화재 대비 안전점검 실시	전기안전진단 / 방역소독
11 월	하반기 시설물 정기안전점검 합동 실시(지반침하, 구조체 균열·부식 등)	승강기 정기점검 / 시설물 정기안전점검(하반기)
12 월	한파·대설·화재 대비 안전점검, 중대재해 의무사항 이행실태 점검	대피훈련(화재/정전) / 방역소독

2		’23년 6월 안전점검의 날 현장점검 계획

□ 현장 안전점검 개요

ㅇ 점검대상 : 에스플렉스센터 및 부대시설

ㅇ 점 검 일 : ***********************

ㅇ 점검주체 : 디지털정책관   ※ ’23년부터 분기별 1회이상 실/본부/국장 점검

ㅇ 점검방법 : 안전점검 체크리스트(붙임1) 착안 현장점검 실시

ㅇ 점검내용

① 우기, 풍수해 대비 시설물 및 부대시설 안전점검

- 건물 부등침하, 바닥 포장부위 침하 현상 여부

- 멘홀, 트렌치, 집수정, 펌프 등 우수처리시설 유지관리 실태 점검

- 옥외 고정시설물(광고물, 태양열 설비 등) 결속상태, 마감재 박리/탈락 여부 등

② 다중이용공간 안전점검(e스포츠 주경기장, 대관시설, 공용공간 등)

- 외부 및 건물 접근로 적치물 여부 등 유해·위험요인 점검

- 주경기장, 대관시설, 공용공간(로비, 복도, 계단) 등 유해·위험요인 점검

- 다목적공개홀, 다목적홀 시설물 및 장비 등 유지관리 적정 여부

	<	주요 점검동선	>
ㅇ 외부공간 (바닥포장 침하, 멘홀·트렌치 관리상태, 유해·위험요인 여부 등) □ 주차장 진입로 → 공개공지 → 서측 통행로 → 북측 이면도로 → 동간 통행로 ㅇ 시너지움 (배수드레인·트렌치·집수정·저수조·펌프 관리상태, 유해·위험요인 여부 등) □ 옥상 → 15F~14F 주경기장 → 3F 다목적공개홀 → 3F 외부계단 → B1F~B2F 선큰가든 → B2F 다목적홀 → B3F 펌프실 → B7F 기계실, 중수조, 우수저류조 → B7F PIT ㅇ 스마티움 (배수드레인·트렌치 관리상태, 유해·위험요인 여부 등) □ 옥상 → 19F 외부 테라스 → 18F 외부 테라스(클라우드센터 시스템실 부속) → 18F PS실

□ 조치계획

ㅇ 유해･위험요인 발견 시 경미한 사항은 즉시 조치

ㅇ 예산 투입 및 조치기간이 필요한 사항은 별도 계획 수립 후 조치

3		행정사항

ㅇ 현장점검 결과 ‘디지털정책담당관’ 분기별 제출

붙임   1. 안전점검 체크리스트(중대재해, 유해위험요인) 1부.
2. 안전점검 결과보고 양식 1부.
3. 에스플렉스센터 우수처리 개요 1부. 끝.