문서번호	택시정책과-22406
결재일자	2023. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	자동차관리팀장	택시정책과장
이한진	박경철	06/27
		사창훈

자동차 등록번호판 발급 대행업체 점검결과 보고

자동차 등록번호판 발급 대행업체 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.   6.

택 시 정 책 과

(자동차관리팀)

자동차 등록번호판 발급 대행업체 점검결과 보고

자동차 등록번호판 발급 대행업체의 봉인장치 및 필름식 번호판 제작 관리 실태를 점검하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련 근거

□ 자동차 등록번호판 제작업체 관리 실태 점검 계획

ㅇ 택시정책과-19809(2023. 6. 8.)

□ 「자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시」제7조(봉인의 기준 등)

ㅇ 시·도지사는 봉인장치의 기준 적합 여부, 사용·관리실태 등을 연1회 이상 점점하여야 한다.

Ⅱ		점검 개요

□ 점검 기간: 2023. 6. 14.~6. 16.(3일)

□ 점 검 자: 자동차관리팀 2명(업무담당 외 1명)

□ 점검 대상: 자동차 등록번호판 발급대행자(3개업체)

업체명	대표자	소재지	사업구역	비고
이창기업(주)	***	송파구 중대로 239(오금동)	동작, 서초, 강남, 송파, 강동, 광진	6개구
오토플러스(주)	***	강서구 양천로 53길44(가양동)	강서, 영등포, 양천, 구로, 금천, 관악, 은평, 서대문, 마포	9개구
한국비주얼(주)	***	중랑구 망우로 259(상봉동)	강북, 도봉, 종로, 성북, 노원, 중구, 동대문, 중랑, 용산, 성동	10개구

Ⅲ		점검 결과

□ 점검 내용

ㅇ (봉인장치) 규격 준수 여부 및 품질 상태, 관리(보관) 상태

ㅇ (필림식 번호판) 전용 잉크 사용 여부 및 완성품 품질 상태 등 확인

□ 봉인장치 점검 결과

점검사항	규 격	점검 결과
		이창기업	한국비주얼	오토플러스
봉인 지름	소형 10~12mm	****	****	****
	대형 20~25mm	*	*	*
봉인 높이	소형 6~8mm	*	*	*
	대형 7~10mm	*	*	*
봉인 표시	정부 마크 표시	**	**	**
재질	일반 구조용압연강재 (SS34 또는 SS41)	**	**	**
보관 장소		**	**	**
수불부 관리		*****	*****	*****

□ 필름식 번호판 점검 결과

점검사항	규 격	점검 결과
		이창기업	한국비주얼	오토플러스
원판 제작 상태	표면 상태	**	**	**
전용 잉크지	TTR-101M, UTAL	**	**	**
완성품 품질	시험성적서	**	**	**
	숫자 및 문자 착색 상태 등	*	*	*
문자잉크 접착력	접착력 테스트	**	**	**

□ 점검자 의견

ㅇ 봉인장치의 규격 및 재질이 기준에 적합하고 보관·관리도 양호함

ㅇ 필름식 번호판의 숫자 및 문자 착색 등 완성품 품질 상태 양호함

ㅇ 기타 '개선 사항'은 최근 민원 발생건에 대한 ***** 행정지도 실시

- *************************

- *********************************

- ***************************

붙임  1. 업체별 점검표 및 시험성적서 3부.

2. 대행업체 점검사진 1부.  끝.