문서번호	시설과-4166
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
윤여길		06/29
		윤희태
협조

경희궁 주변 보행환경 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 6.

경 영 지 원 부

(시설과)

경희궁 주변 보행환경 개선 계획

경희궁 주변 산책길에 설치된 횡단용 배수로의 위험 요인을 사전에 정비하여 안전한 보행환경을 조성하고자함

□ 시설현황

○ 대상시설 : 보행 횡단용 화강석 배수로

○ 위    치 : 숭정전 회랑 동문 앞 (경희궁 동측)

○ 규    모 : 길이 12m, 폭0.9m

○ 훼손현황

– 배수로 덮게 판석의 단위 구멍 크기가 폭4㎝* 길이24㎝로 일반적인 덮게 구멍보다 넓어 보행시 걸림과 빠짐이 발생되고

– 배수 흐름 또한 낙엽 등 이물질이 쉽게 들어가 기능을 저하 하고 있음

○ 현황사진

▽ 화강석 배수로 및 덮게 (경희궁 동측)		▽ 주철 덮게 (경희궁 서측)

□ 보수계획

○ 보수내용 : 횡단 배수로 12m중 보행 통로상에 있는 5m 구간을 구멍이 작은 주철 덮게(경희궁 서측에 설치됨)로 교체

– 기존 판석 덮게 10개 철거

– 기존 배수로 틀의 수평 및 면 고루기

– 논슬립 주철 그레이팅 덮게 설치 (규격 0.5m*0.5m)

○ 보수기간 : 2023.7.3. ~ 7.7.

○ 추정 공사비 : 2,200천원

– 덮게1,500천원(10개*150천원), 인건비 350천원, 기타경비 350천원

○ 시행방안 : 추정 가격이 소액으로 1개 업체를 선정하여 시행

□ 처리의견

○ 관람객 안전 확보 및 문화재 보존관리를 위해 상기 계획과 같이 신속히 정비하고자 함