문서번호	기전과-6496
결재일자	2023. 6. 29.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장
고광욱	이승주	06/29
		이상연
협 조
	주무관		김희겸
	주무관		송규오

[2023년 터널 위험성평가 및 안전교육] 결과 보고서

터널 위험성평가 및 안전교육 결과보고

2023.  06.

북부도로사업소

(기전과)

터널 중대재해 위험성 평가 및 안전교육 결과보고

중대재해 예방을 위하여 터널점검 및 현장 위험성 평가와 현장근무자 안전교육을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

□ 관련근거

ㅇ 관리단속과-525(2022. 1. 14.) 「중대재해처벌법 등에 관한 법률」 시행에 따른 산업안전보건관리 운영 계획

ㅇ 기전과-2426(2022. 2. 10.) 중대재해 관련 기전과 소관

(산업재해, 시민재해) 안전계획

2		평 가 계 획

□ 평가 실시 계획

ㅇ 대상 및 시기 : 터널 및 안전점검 현장, 공종 시작 전

ㅇ 평가 시행방법

- 제어실장 지도로 '위험성평가표'를 작성하여 자체평가

- 위험성 높은 공종의 경우 안전관리자 위탁 평가 수행

3		교 육 개 요

□ 안전 교육 개요

ㅇ 교육일시 : 2023. 06. 29.

ㅇ 교육장소 : 북악터널 상황실

ㅇ 교 육 자 : 북악터널 제어실장

ㅇ 교육대상 : 북악터널 근무자

4		교 육 내 용

□ 교육 내용

ㅇ 위험성 평가 이해

장비,설비 작업행동 등과 관련된 유해․위험요인을 찾아내어 부상 및 질병의       발생 가능성(빈도)와 중대성(강도)을 추정․결정하고 그 결과에 따라 감소대책을      수립하여 실행하는 일련의 과정

ㅇ 유해위험요인파악

가. 기계적인 위험성

- 장비 결함 등에 의한 위험

- 소방 설비 점검에 따른 위험 (북악 터널)

- 미끄러짐, 추락 등에 의한 위험 (자하문 터널)

나. 전기에너지에 의한 위험성

- 전압, 감전 등에 의한 위험

- 저압활선 등에 의한 위험

다. 화재 및 폭발의 위험성

- 가연성 있는 물질에 의한 화재위험

- 폭발성 물질에 의한 위험

라. 작업환경에 의한 위험

- 실내온도, 습도에 의한 위험

- 조명에 의한 위험

마. 불충분한 정보, 취급부주의에 의한 위험

- 신호·표시 등의 불충분으로 인한 위험

- 취급상의 결함 등으로 인한 위험

- 안전간판, 경광등 등 야간 안전조치 미흡으로 인한 교통사고의 위험

ㅇ 타 현장 재해사례 공유

- 산업안전보건공단 홈페이지 자료마당에서 제공하는 중대재해관          련 사고 또는 재해사례를 공유하여 중대재해관련 사고를 예방

(https://w.kosha.or.kr/kosha/report/kosha_news.do)

ㅇ 작업 중 안전사고 예방 교육 실시

- 보호장구 착용 철저 : 안전조끼, 안전모, 안전화, 절연장갑 등

- 소화기 점검 안내간판, 사인보드, 라바콘, 경광봉 등

안전사고 예방 장치 최대한 활용

- 작업 및 운전 중 휴대전화 사용 금지 강조

- 점검 장비 고장, 시설물 이상 발생 즉시 관련 담당자에게 전달

5		향 후 계 획

ㅇ 향후 안전교육 및 점검계획

- 작업 10분전 안전 복장점검 및 안전교육 실시

- 주 1회 위험성 평가 및 안전교육실시

- 월 1회 이상 정기 안전교육·장비 및 차량 점검 실시

- 분기 1회 이상 작업장 합동 안전·보건 점검 실시

붙임 1. 위험성평가표 1부.

2. 터널안전교육사진 1부.