문서번호	수질과-6201
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		박번수	07/03
			代김형준
협조

-2023년 수돗물평가위원회- 공동연수(현장방문 및 주제발표) 결과보고

- 2023년 수돗물평가위원회 -

공동연수(현장방문 및 주제발표) 결과보고

2023.  7.

상수도사업본부

(생산부)

- 2023년 수돗물평가위원회 -

공동연수(현장방문 및 주제발표) 결과보고

수돗물 수질관리 및 수도시설의 운영에 대한 자문을 수행하고 있는 수돗물평가위원회의 공동연수를 아래와 같이 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		행사개요

□ 행사개요

ㅇ 일    시 : '23.6.29.(목) ~ 6.30.(금)(1박2일)

ㅇ 장    소 : 제주특별자치도 제주시

ㅇ 참석인원 :  10명

- 수돗물평가위원(8명) : **************************************

- 상수도관계자(2명) : *********

Ⅱ		행사결과(현장견학, 주제발표)

□ 현장견학

ㅇ 별도봉정수장

<관계자 설명>		<별도봉 정수장 조감도>		<완속 여과지-상부덮개 (조류, 낙엽 등 차단)>

- 위    치 : 제주시 사라봉동길 74-17

- 용    량 : 35,000톤/일

- 수 원 지 : 삼양 (용천수)

- 주요시설 : 착수정, 완속여과지, 정수지, 차염주입시설

- 정수방식 : 완속여과방식

ㅇ 제주 물사랑 홍보관

- 위    치 : 제주시 산지로 5-16

- 주요내용

·물의 탄생, 제주의 생명수(용천수 등) 정보

·제주도내 근대적 상수도 공급의 원조인 금산수원지의 역사

·물의 생산과 공급과정, 물절약 안내 및 삼다수 정보 안내

ㅇ 제주 삼다수 공장

- 위    치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

- 처리과정 : 지하 화산암반충 원수 → 여과 → 자외선 살균 → 주입(충진) → 제품검사 → 포장 → 출하

- 주요내용

·제주 물의 역사(물허벅시대, 지하수 개발시대, 보전관리시대, 브랜드시대)

·제주 수문지질 특성(다공질 화산암 분포지역 등)

·삼다수 제조 공정(수질안전성, 우수성 등 포함) 등 안내

□ 주제발표

ㅇ 일 시 : 6.30.(금) 12:20 ~ 14:20

ㅇ 장 소 : 제주도 세미나실

ㅇ 발표내용

**************

미래이슈 대응 정수처리공정 고도화

- 기후 변화에 따른 물 문제

· 매년 물부족 및 수질오염으로 고통받고 있음

· 기후변화로 인해 지역별, 계절별 강수량의 편차 심함

· 비점오염 및 생물학적 오염(조류, 병원성 미생물 등)의 증가

· 신종미량 오염물질(의약품, 과불화화합물, 미세플라스틱 등) 증가

- 미래이슈 대응 방안

· 고성능/다기능 수처리 소재(분리막, 흡착제, 촉매 등)

· 분산형/모듈화 정수처리 시스템 활용

(효과)  수처리 설비의 분산 배치를 통해 위험 요소 희석

지역의 환경 조건에 최적화된 맞춤형 공정을 도입함으로써 효율 극대화

기후변화에 따라 야기되는 수량 및 수질의 가변성에 탄력적으로 대응

· 인공지능 정수장

(예시) AI 기반 오존산화공정

대상수질인자들의 실시간 모니터링 → 산화제 분해의 동력학 지표 예측 → 오염물질 분해 시뮬레이션 → 최적 오존 주입량 결정

(*********************

국내외 사례 기반 통합물관리 분석

- 연구배경

· 전 세계적 물부족 현상 발생 대안으로 빗물 회수, 하수 재이용, 해수담수화 등이 제안되고 있음

· 또한, 기후변화, 분산형시스템, 에너지중립/생산형수처리시스템, 물 관리 일원화 등의 물에 대한 이슈가 있음

· 수질은 많이 연구되고 있지만 수량 측면을 연구를 많이 하지 않아서 분석해봄

- 연구결과

· 도시 물대사(수량 측면) : 물 사용량과 물 관리에 대해 전반적으로 평가 가능

· 빗물, 지하수, 하폐수, 강물, 정수 등을 합쳐서 각 지역별 물의 흐름을 파악할 수 있음

· 지역별로 서울의 경우 생활용수, 울산의 경우 공업용수, 제주의 경우 농업용수로 많은 물사용이 있는 것을 확인할 수 있음

서울		울산		제주

(********)

아리수 생산과 수질의 관리

- 서울시 취수원 관리 현황

· 상수원 및 지류천 위치 및 수질검사

· 취수 원수 수질검사 항목 등 결과

· 각 취수장 위치 및 특성 소개

- 아리수 생산 공정 수질관리

· 각 정수센터별 시설용량 및 생산량, 원수 구입비 안내

· 서울시 정수처리공정 및 수돗물 검사 항목

· 정수 수질관리 현황, 미규제 신종물질 수질검사, 소형생물 대응 등 관리체계

- 아리수 공급과정 수질관리

· 급수과정별 수질검사, 법정수도꼭지 수질검사 등 실시

· 수질자동감시시스템(SWN)으로 실시간 수질 공개

· 수돗물 소독냄새 저감을 위한 재염시설 설치 운영 등

Ⅲ		행정사항

ㅇ 수돗물평가위원회 공동연수 주제발표 강사수당 지급 : 48만원

- 24만원(1시간 이상) × 2명 = 48만원

※ 서울시 인재개발원 강사수당 및 원고료 등 지급기준

붙임 : 1. 발표자료 3부.   끝.