문서번호	시설보수과-2777
결재일자	2023. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
엄찬빈		김정선	07/03
			조선행
협조

2023년 난지물재생센터 에너지자립화 추진계획

2023. 7.

난지물재생센터

[시설보수과]

2023년 난지물재생센터 에너지 자립화 추진계획

자체 에너지 자립화 추진계획을 수립하여 에너지 사용 절감으로 에너지 자립률 증대에 기여하고자 함

1. 추진근거

□ 2022년도 에너지 자립화 추진실적 통보 및 추진계획 수립요청

(물재생시설과-6349, 2023. 5. 19.)

2. 추진방법

□ 에너지절감 목표량

□ 노후 설비 개선 및 운영설비 전력 절감 추진

□ 센터 자체 에너지 절감 추진

구 분	전 력(MWh)	유 류(L)	수 돗 물(㎥)
2022년 사용량	******	*******	******
절감 목표량	*****	*****	*****
절감 목표액(천원)	*******	*****	*****

3. 추진계획

□ 에너지절감 목표량

ㅇ 2023년 에너지절감 목표량: 전력 2%,  유류 및 수돗물 3% 절감 목표

난지물재생센터 에너지 자립률
년 도			2021년	2022년
자립률(%)			****	****
생 산 량 (A)	소 계		******	******
	전 기	태양광	**	**
		소화가스발전기	*	*
		태양광(민자)	**	**
		열병합(민자)	*****	*****
	열	자체시설(폐열회수)	*****	*****
		열병합(민자)	*	*
		하수열(민자)	**	*
	소화가스		*****	*****
	건조재연료		*****	*****
사 용 량 (B)	소 계		******	******
	전 기	한전전력	******	******
		태양광	**	**
		소화가스발전기	*	*
		한전전력(하수열)	*	*
	열	자체시설(하수열)	*****	*****
	소화가스(잉여가스 제외)		*****	*****
	유 류		***	**
	LNG		*	*

ㅇ 에너지 자립률 현황

※ 자립률 = 생산량(A)/사용량(B)

구분	사 업 명	주요내용	사업비 (백만원)
난지	******	**************	*****
	************	*************	*****
	*************	************	*****
	************	************	***

□ 노후 설비 개선 및 운영설비 전력 절감

※ 생물반응조 외부 노후배관(강관)교체 추진(2023년 예산 10억 반영)

송풍기 노후 멤브레인 산기관 교체 추진(2024년부터 순차적 진행)

⇒ 송풍효율 증대에 따른 에너지 절감 기대

ㅇ DO 농도 변화에 따라 탄력적으로 송풍기 조절 운영

ㅇ 1, 2처리장 내부반송펌프, 가스교반기 탄력적 운영 검토

ㅇ 태양광 설비(발전용량 100kW) 적극 활용

□ 센터 자체 에너지 절감

ㅇ 전력 절감

- 직원 교육 및 홍보를 통한 에너지지키미 지정 운영

- 조명사용 제한: 업무시간(9~18시) 30% 이상,

전력피크시간대(9~10시, 16~17시) 50% 이상 소등

- 여름철 실내온도 26℃, 겨울철 실내온도 19℃ 유지

- 전력 피크시간 냉방기 순차운휴(16:30~17:30), 개인 냉난방기 사용금지

ㅇ 유류 절감

- 전기차 적극 이용

- 수방기간 비상발전기 가동률 감소

ㅇ 수돗물 절감

- 식당 및 샤워장 사용 절약

- 청소용수, 조경수, 냉각수 등 재활용수 적극 활용

- 비누 사용시 수돗물 잠그기

위기단계	조치사항
준비단계 (예비력 550만kW 미만)	연락망 정비 등 전력수급 대응조치 준비
관심단계 (예비력 450만kW 미만)	피크시간 냉방기 가동 중단, 조명 사용 최소화 비업무 전기기기 전원 차단
주의·경계단계 (예비력 350만kW 미만)	냉방기 가동 중단, 조명 완전 소등 필수업무를 제외한 전기기기 전원 차단
심각단계 (예비력 150만kW 미만)	정전 대응준비(비상발전기 등)

□ 전력수급 위기 시 단계별 조치사항