문서번호	계측관리과-6127
결재일자	2023. 7. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		요금관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
노해민	박은미		안병희		권민		07/10
							유연식
협 조
	기획예산과장					문병기
	계량기관리팀장					代안종인
	주무관					최혜선
	주무관					정지훈

수도계량기 보온재·보온덮개 구매계획

2023. 7.

요 금 관 리 부

(계측관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

수도계량기 보온재·보온덮개 구매계획

요금관리부장 :안병희☎3146-1601 계측관리과장 :代박은미☎1251 담당 : 노해민☎1253

겨울철 동파에 취약한 지역의 벽체형 수도계량기 보온재 및 보온덮개를 구매·설치하여 동파예방 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자함

□ 추진근거

ㅇ '22/'23년 수도계량기 동파대책 결과보고(계측관리과-2701,2023.3.23.)

ㅇ 벽체형 계량기함 보온재, 보온덮개 수요량 제출요청(계측관리과-5260,2023.6.14.)

□ 추진방향

ㅇ 설치대상 : 동파취약한 공동주택 및 연립다세대 주택에 우선설치

- (보 온 재) 최근10년 이내 동파가 발생한 수전 또는 유사한 환경에 설치된 수전

- (보온덮개) 2004년 이전에 준공되었거나 방풍창 없는 복도식 공동주택 계량기함 또는 계단식 공동주택의 저층 계량기함

벽체형 PE보온재	계량기함 보온덮개

ㅇ 보온덮개는 서울시 관리 수도계량기가 있는 세대만 배부

- 관련근거 : 「서울특별시 수도조례」제40조(급수설비의 관리책임 등) 제1항

대지경계선 안의 급수설비 관리는 수도사용자 등의 책임으로 하고 대지경계선 밖의 급수설비 관리는 시의 책임으로 한다.

□ 구매계획

ㅇ 수도계량기 보온재

- 구매 규격 : 수량계 보호통(벽체형), 동파방지보온재

- 보온재 수량

(단위 : 개, 천원)

구 분	합 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
**********	******	***	*****	***	*****	*	***	***	*
****	*******	******	******	******	*******	*	*****	******	*

- 소요예산 : ******

▶ 산출근거 : **********************************

▶ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지비

⇒  각 수도사업소에 예산 재배정하여 사업추진

- 계약방법 : 각 사업소별 계약시행(조달구매 등)

ㅇ 계량기함 보온덮개

- 재  질 : (내부) 저밀도 폴리에틸렌(LDPE, LLDPE) 4mm두께 에어캡

(외부) 폴리에틸렌 (PE) 0.05mm두께 × 2겹

- 제작규격

▶ 대 형 : 가로 65cm × 세로 75cm (크기 및 접착면적 확대, 접착력 조정)

▶ 소 형 : 가로 55cm × 세로 45cm (접착면적 확대, 접착력 조정)

- 보온덮개 수량

(단위 : 개)

구 분	합 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 형	*******	*****	******	******	*******	******	******	******	******
소 형	******	*	*****	***	*****	*****	*****	*	*
합 계	*******	*****	******	******	*******	******	******	******	******

- 소요예산 : ******

▶ 산출근거 : 산출기초조사서 참고

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	합 계
**** ********	********************	*	*******	*****	***********
	********************	*	******	***	**********
**			*******		***********
***	***				**********
**					***********

▶ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지교체비, 수선유지비

⇒  수도자재관리센터에 예산 재배정하여 사업추진

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자간 경쟁제품)

□ 예산항목 변경사용 계획

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지교체비

ㅇ 변경대상 : ************************************

ㅇ 예산집행계획

(단위 : 백만원)

세항	예산현액	소요예산	증감	증감사유
급수계량기 교체비	8,123	8,033	감90	· 보온덮개 단가 상승 (900원→1,170원) · 보온재 수량 증가 (7,500개→10,697개)
수선유지비	508	598	증90
소 계	8,631	8,631	0

□ 추진일정

ㅇ 보온재 구매·설치

- 예산 재배정(계측관리과 → 각 사업소)           :          '23. 7.

- 보온재 구매설치(사업소)                        :     '23. 8. ~10.

- 보온재 설치결과 제출(사업소 → 계측관리과)     : '23. 11. 30.까지

ㅇ 보온덮개 구매·배포

- 예산 재배정(계측관리과 → 수도자재관리센터)    :          '23. 7.

- 보온덮개 구매(수도자재 관리센터)               :     '23. 8. ~10.

- 보온덮개 납품 및 배부 완료(각 사업소)          :         '23. 10.

- 보온덮개 설치결과 확인(각 사업소)              : '23. 11. 30.까지

□ 행정사항

ㅇ 본부 기획예산과

- 예산 재배정(계측관리과 ⇒ 수도자재관리센터, 각 수도사업소)

ㅇ 수도자재관리센터

- 벽체형 보온덮개 제작구매 및 배부

ㅇ 수도사업소 현장민원과

- 벽체형 보온덮개 수령확인 결과 수도자재관리센터 제출

- 보온재 및 보온덮개 설치결과(붙임4) 본부 계측관리과에 제출

붙임 1. 보온재 및 보온덮개 설치·배부결과(양식) 각 1부.

2. 보온덮개 제작구매 지침서(안) 1부.

3. 보온덮개 산출기초조사서 1부.

3-1. 보온덮개 견적서 각 1부.  끝.