문서번호	도로보수과-4730
결재일자	2023. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
민병훈		엄기영	07/19
			심형보
협조

『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』  작업지시(제6차) 계획 보고

2023. 7.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』

작업지시(제6차) 계획 보고

관내 시도상 포트홀, 균열 및 소성변형 등으로 여름장마철 포장도로 손상에 따른 시민불편 및 안전사고 예방에 선제적 대응을 위해 아스팔트포장면 손상부위 보수(정비)공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 및 시민생활 불편을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명: 2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)
❍ 공사기간: 2023. 1. 1. ~ 2023.12.31.

❍ 도 급 자:******************
❍ 총공사비: **********************************************
❍ 공사개요

- 절삭 후 아스팔트포장(t=5~20cm) 33a     - 소파보수(t=5~10cm)  158a

- 야간 긴급출동 대기  4,927hr               - 공동복구 24개소

Ⅱ		작업지시 개요(제6차)

❍ 작업내용

-**************************

구 분 (작업지시)	공 종	규 격	규 모(a)	비 고
계			*****	*****
제6차	****	************	*****	************ ****************
	공동작업	**********	****	******** *********************** *************

❍ 작업기간: 2023. 7. 19. ~ 2023. 9. 20.

- 여름철장마 및 집중호우를 고려한 작업기간

※ 6차 작업기간중 집중호우에 따른 포장도로의 포트홀 및 균열파손 등 긴급 소파보수 발생시 추가 작업

지시 시행 예정

❍ 개략공사비: **********                                  (단위 : 천원)

구분	공 사 비	작업지시 금액				비 고
		기 지시액	금 회 (6차)	누계	잔액
계	*********	*********	*******	*********	*******
도급액	*********	*********	*******	*********	*******
관급비	*******	*******	******	*******	******

※작업완료 보고서 제출시 실측을 통해 물량 및 공사비 정산 예정

❍ (주요 구간)위치도 및 현황사진

- 도로 소성변형, 균열 및 포트홀 발생구간

위치: 동일로 223 한강방향 (3차로)	사진설명: 소성변형, 소파보수
위치: 회기로 120 시외방향 (2차로)	사진설명: 포트홀, 균열 , 소파보수
위치: 마장로 237월편 시외방향 (1차로)	사진설명: 침하, 균열, 포트홀발생구간 , 소파보수

- 공동보수 조사구간 :  공동확인작업 및 공동보수

위치: 능동로 149-1 한강방향 (3차로)	사진설명: 공동적출, 원인파악을 위한 굴착 및 공동보수

Ⅲ		조치계획

❍ 상기와 같이 균열, 침하, 포트홀 임시복구, 소성변형 등으로 아스팔트포장면 보수(정비)가 필요한 사항에 대해서는 장마철 및 집중호우기간 시민불편 및 안전사고 예방을 위하여,

❍ 우리 사업소와 계약체결하여 시행중인『2023년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』업체에 작업지시(제6차) 하여 보수(정비) 하고

❍ 공동조사 지점(5개소)에 대해 확인 굴착 및 원인규명을 신속히 하여 도로관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅳ		작업자 안전사고 예방 의무사항 철저 안내

❍「중대재해 처벌 등에 관한 법률」시행(’22.1.27.)에 따라 작업자 안전사고 예방을 위해 ‘작업자 안전수칙 10계명’(붙임 1)을 충분히 숙지(준수) 후 작업에 임할수 있도록 작업지시 시행시 안내(공문발송)

❍ 주요내용

- 보행중·작업중 휴대전화 사용금지

- 작업 시작 10분전 작업자 안전교육(안전구호) 실시

- 작업시 공사안내 표지판, 로봇신호수, 라바콘, 삼각대 등 교통안전시설 설치 및 작업보호 차량(싸인-보드카) 배치

- 작업시‘안전인증표시’ 개인보호장구(안전모, 안전화, 안전조끼 등) 지급 및 착용

붙임  1. 작업자 안전수칙 10계명 1부.
2. 작업지시서(6차) 1부.

3. 위치도 및 현황사진 1부.
4. 개략공사비 내역서 1부.  끝.