문서번호	도로관리과-1140
결재일자	2023. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장계획팀장	도로관리과장
김원재		백종은	07/20
			김만호
협조

'23년도 고강성 콘크리트 포장 품질점검 계획

'23년도 고강성 콘크리트 포장 품질점검 계획

2023.  7. 20. (목)

재난안전관리실

(도로관리과)

'23년도 고강성 콘크리트 포장 품질점검 계획

중앙버스전용차로 정류장 포장의 파손 저감을 위하여 적용하는 고강성 콘크리트 포장의 생산 및 시공 품질, 기적용구간의 점검 계획임

□ 추진배경

ㅇ 고강성 콘크리트 포장의 장기공용을 위한 지속적인 품질관리 필요

ㅇ 특수 포장공법에 대한 건설사업관리자(감리)의 품질관리 능력 점검 필요

□ 추진현황

ㅇ 버스정류장 도로포장의 잦은 파손을 저감하기 위하여 시멘트 콘크리트(고강성) 포장을 적용하고 품질관리를 위한 방안을 연구하였으나

- 고강성 포장 ’10∼’22년도 79개소 적용, ’23년도 30개소 적용 예정

- 서울시 프리캐스트 콘크리트 포장 품질관리 방안 연구(서울기술연구원, ’22.03.)

ㅇ 건설사업관리자의 특수포장 공법에 대한 이해도 및 숙련도에 따라 품질관리 방법의 차이가 발생하고 있어 품질관리 실태점검이 필요함

- 일부 사업구간의 품질점검 자료(체크리스트) 작성 미흡

ㅇ 또한 아스팔트-시멘트 콘크리트의 접합부에서 재료물성 차이로 인한 경미한 파손이 발생하고 있어 상태 확인을 위한 현장점검이 필요함

*	*	*
************	**********	*************

□ 생산 및 시공 품질점검 계획

ㅇ 점검기간 : ’23.07.∼11.

- 생산현장 ’23.07.∼08. / 시공현장 ’23.07.∼11.

ㅇ 점검대상 : 생산 및 시공현장

- 생산현장 : 공법별 고강성 콘크리트 슬래브 생산 공장 3개소

- 시공현장 : 2023년도 고강성 콘크리트 포장 적용 구간 30개소

ㅇ 점검방법 : 서류검토 및 현장점검

- 생산 및 시공현장에서 품질관리자 및 품질확인자의 점검 이행 여부 확인

※ 품질관리자(QC, Quality Control)    : 시공책임자 또는 기술보유사

※ 품질확인자(QA, Quality Assurance) : 사업담당자(도로사업소) 또는 건설사업관리자

- 관리단계별 점검자료(체크리스트, 시험성적서 등) 확보 및 검토

⦁ 관리 1단계 : 슬래브 생산시(생산공장에서 점검)

⦁ 관리 2단계 : 슬래브 수령시(시공현장에 슬래브 도착 후, 시공 전 점검)

⦁ 관리 3단계 : 포장 시공시(시공현장에서 점검)

점검항목
품질관리자용(총 35개 항목)	품질확인자용(총 26개 항목)
⦁슬래브 생산 시(7개 항목) - 제작이 완료된 슬래브 점검(9개 항목) ⦁슬래브 수령 시(7개 항목) ⦁포장 시공 시(12개 항목)	⦁슬래브 생산 시(7개 항목) ⦁슬래브 수령 시(7개 항목) ⦁포장 시공 시(12개 항목)

ㅇ 점 검 자 : 도로관리과 사업담당자

- 품질관리자 및 품질확인자의 관리가 미흡할 경우 외부전문가와 추가 점검 시행

⦁ 외부전문가 : 서울기술연구원, 관련 학회 및 협회 소속 전문가

※ 미방문 생산 및 시공현장 품질관리는 도로사업소 점검자료(서류) 검토로 대체

□ 기적용구간 현장점검 계획

ㅇ 점검목적

- ’10∼’22년도에 적용한 고강성 콘크리트 포장의 상태 확인

ㅇ 점검내용

- 고강성 콘크리트 포장 표면 상태 확인(균열 및 표면처리 상태 등)

- 아스팔트-시멘트 콘크리트 포장 접합부의 파손 발생 여부 확인 등

**	**** ****
*	**
****	*
****	*
****	*
****	*
****	*
****	*
****	**
****	**
****	**

*

□ 행정사항

ㅇ 고강성 콘크리트 포장 준공 후 품질관리 자료 제출

- 품질관리 자료 : 체크리스트 및 시험성적서 등

ㅇ 품질관리 점검 복무관리

- 야간 현장점검(22:00∼다음날 06:00) 시간에 대하여 수기 초과근무 인정 또는 다음날 대체휴무 사용(선택)

□ 향후계획

ㅇ ’23.07.∼11. : 고강성 콘크리트 포장 생산/시공현장, 기적용구간 점검.