문서번호	시설관리과-12374
결재일자	2023. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
이영훈	김영민	이규현		07/21
				권태규
협 조

2024년 기전설비 투자사업 예산편성 계획

2023. 7.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 기전설비 투자사업 예산편성 계획

과장 : 이규현☎3146-3390 기전팀장 : 김영민☎3414 담당 : 이영훈☎3417

노후 기전설비를 개량하여 안정적인 운영 및 안전사고를 예방하고 아리수 공급에 만전을 기하고자 '24년 기전설비 투자사업 예산 편성(안)을 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 수도정비기본계획(상수도시설 유지관리계획)

□ '24년 지방공기업 예산편성기준 (공기업담당관-8528, 2023. 7. 14.)

Ⅱ		2023년 사업추진 현황

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사업개요	사업비	비고
	계	3건	1,416
1	우이아리수올림터 기전설비 개량	모터펌프 교체 2대 수배전반 및 기동반 7면 개량	991
2	쌍문1증압장 외 1개소 원격감시제어반 개량	노후원격감시제어반 2면 교체	305
3	보안용카메라 교체	CCTV 13대 교체	120

Ⅲ		2024년 사업추진 대상

□ 원격감시제어반 개량

시 설 명	위 치	설치년월	급수현황	모터펌프 현황	비고
상계4증압장	노원구 상계동 111-655	2012. 9	84세대	10(HP)7.5kW×2대
월계1증압장	노원구 월계동 534-110	2013. 6	622세대	15(HP)11kW×2대
방학증압장	도봉구 방학동 599-8	2014. 6	3,099세대	30(HP)22kW×2대

□ 수위전송반 교체

시 설 명	교체대상 현황	설치년월	급수현황	비고
공릉배수지	5면	2012. 9	252,015세대
수유5배수지	1면	2013. 6	1,665세대
번동배수지	1면	2013. 7	7,900세대

□ 모터펌프 개량

시 설 명	모터펌프 현황	설치년월	급수현황	비고
우이아리수올림터 (4.19배수지)	75(HP)55kW×2대 (3호, 4호)	12.12	9,560세대
쌍문1아리수올림터	40(HP)30kW×2대 (1호, 4호)	12. 9	1,356세대

□ 유량계 설치

시 설 명	구경	유량계 종류	설치년도	비고
미아아리수올림터	500mm	초음파(건식)	2012. 5
수유아리수올림터(수유5배수지)	300mm	초음파(건식)	2012. 5
수유아리수올림터(수유6배수지)	350mm	초음파(건식)	2012. 5
신상계아리수올림터	400mm	초음파(건식)	2012. 5
방학증압장	200mm	초음파(건식)	2012.11
상계5증압장	100mm	초음파(건식)	2012.11
월계1증압장	200mm	초음파(건식)	2012.11
월계2증압장	100mm	초음파(건식)	2012.11
창동증압장	300mm	초음파(건식)	2012.11
쌍문1증압장	200mm	초음파(건식)	2012. 7
중계증압장	200mm	초음파(건식)	2012. 7

Ⅳ		2024년 사업예산

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진기간	비고
	5건	991
상계4증압장 외 2개소 원격감시제어반 교체	원격감시제어반 3면 교체	300	2024. 1~10
공릉배수지 외 2개소 수위전송반 교체	수위전송반 7면 교체	320	2024. 1~10
우이아리수올림터 (4.19배수지) 모터펌프 개량	모터펌프 교체 2대	179	2024. 1~11
쌍문1아리수올림터 모터펌프 개량	모터펌프 교체 2대	106	2024. 1~11
노후 유량계 교체	유량계 11대	86	2024. 1~10

Ⅴ		2024년 사업 세부내역

□ 상계4증압장 외 2개소 원격감시제어반 교체

○ 사업대상: 상계4, 월계1, 방학증압장

○ 사업내용: 상계4증압장 등 3개소 원격감시제어반 교체

○ 소요예산: 금300,000천원
○ 세부내역

- 상계4증압장 원격감시제어반 교체 설치 1식:  80,000천원

- 월계1증압장 원격감시제어반 교체 설치 1식: 100,000천원
- 방학증압장 원격감시제어반 교체 설치 1식: 120,000천원
○ 추진일정

- 2024. 1. ~  2.: 현장조사 및 설계내역서 작성

- 2024. 3. ~ 10.: 발주 및 준공

□ 공릉배수지 외 2개소 수위전송반 교체

○ 사업대상: 공릉, 수유5, 번동배수지

○ 사업내용: 공릉배수지 등 3개소 수위전송반 교체

○ 소요예산: 금320,000천원
○ 세부내역

- 공릉배수지 수위전송반 교체 설치 1식: 220,000천원

- 수유5배수지 수위전송반 교체 설치 1식: 50,000천원
- 번동배수지 수위전송반 교체 설치 1식: 50,000천원
○ 추진일정

- 2024. 1. ~  2.: 현장조사 및 설계내역서 작성

- 2024. 3. ~ 10.: 발주 및 준공

□ 우이아리수올림터(4.19배수지) 모터펌프 개량

○ 사업대상: 우이아리수올림터

○ 사업내용: 우이아리수올림터(4.19배수지) 모터펌프 교체 2대

○ 소요예산: 금179,200천원

○ 추진일정

- 2024. 1. ~  2.: 현장조사 및 설계내역서 작성

- 2024. 3. ~ 11.: 발주 및 준공

□ 쌍문1아리수올림터 모터펌프 개량

○ 사업대상: 쌍문1아리수올림터

○ 사업내용: 쌍문1아리수올림터 모터펌프 교체 2대

○ 소요예산: 금106,600천원

○ 추진일정

- 2024. 1. ~  2.: 현장조사 및 설계내역서 작성

- 2024. 3. ~ 11.: 발주 및 준공

□ 노후 유량계 교체

○ 사업대상: 미아아리수올림터 외 10개소

○ 사업내용: 노후 유량계 교체 11대

○ 소요예산: 금86,700천원

○ 추진일정

- 2024. 1. ~  2.: 계획 수립 및 현장조사

- 2024. 3. ~ 10.: 구매설치

Ⅵ		기대효과

□ 상계4증압장 외 2개소 원격감시제어반 교체

○ 내용연수(10년) 경과된 노후 원격감시반을 개량하여 안정적인 아리수

공급 및 기전시설물 유지관리의 효율성 증대

□ 공릉배수지 외 2개소 수위전송반 교체

○ 내용연수(9년) 경과된 노후 수위전송반을 개량하여 안정적인 아리수

공급 및 기전시설물 유지관리의 효율성 증대

□ 우이아리수올림터(4.19배수지) 모터펌프 개량

○ 내용연수(12년) 경과된 노후 모터펌프를 개량하여 안정적인 아리수

공급체계 구축 및 에너지 절감에 기여

□ 쌍문1아리수올림터 모터펌프 개량

○ 내용연수(12년) 경과된 노후 모터펌프를 개량하여 안정적인 아리수

공급체계 구축 및 에너지 절감에 기여

□ 노후 유량계 교체

○ 내용연수(12년) 경과된 유량계를 교체하여 정확한 공급량 분석 및       유수율 관리에 기여

붙임  2024년 사업설명서(투자사업비) 1부.  끝.