문서번호	정수과-3526
결재일자	2023. 7. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		김경진	07/24
			성호준
협 조
	주무관			박형수

[2024년 예산편성]

액화염소용기 재검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

[2024년 예산편성]

액화염소용기 재검사 계획

고압가스 안전관리법 제17조에 의거 재검사 시기가 도래한 액화

염소용기 검사를 실시하여 안전사고 예방 및 정수생산에 만전을

기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 고압가스 안전관리법 제 17조 제2항

용기의 종류		신규검사 후 경과연수
		15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
		재검사 주기
용접용기	500L 이상	5년마다	2년마다	1년마다

- 산업통상자원부령으로 정하는 기간의 경과된 경우 시장·군수 또는           구청장의 재검사를 받아야 한다.

□ 염소용기의 재검사

Ⅱ		액화염소용기 현황

□ 용기 보유 현황 (*****)

사용연수	제조년월	용기수	검사연월	차기검사년	비고
***	****	**	*******	****	****
*****	****	**	*******	****
합계		**

Ⅲ		재검사 계획 및 행정사항

□ 재검사 계획

○ 재검사 내용 : 잔가스 제거, 메인밸브 교체, 안전밸브 탈부착, 내

부세척, 용기외부 도장 및 표기, 재검사 성적서 발급 등

○ 염소용기 운용 : 재검사는 3회분할로 실시 예정이며, 약품수급시

부족용기는 홍인화학에서 대여 예정

□ 행정사항

○ 소요예산 : ****************************

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

붙임    액화염소용기 재검사 견적 1부.  끝.