문서번호	예방과-6808
결재일자	2023. 8. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
지도관	예방팀장	예방과장		소방서장
배지현	박태열	정형철		08/01
				김장군
협 조
	재난관리과장		장정애
	현장대응단장		윤여일

완공 전 주요 소화활동설비 점검·작동 계획

도 봉 소 방 서

(예방과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 신축건물 화재안전 성능확보 및 효율적인 현장활동을 위한 -

완공 전 주요 소화활동설비 점검·작동 확인계획

예방과장 :정형철☎6981-8003 예방팀장 :박태열☎8050 담당 :배지현,김재영☎8052,8053

완공 전 단계 건축물 내 주요 소화활동설비의 점검 및 소방차를 활용한 실물 작동훈련(확인)을 통해 화재안전성능을 확보하고, 유사시 신속한 대응능력을 강화시키고자 함 (*건축공정 90~95% 이상, 완공검사신청 전·후)

Ⅰ		관련 근거

□ 서장 요청사항(2023.7월) "신축 건물 소방설비 사전 점검 실시"

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제11조(특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설)

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표1 제5호(소화활동설비)

Ⅱ		추진 배경

□ 주요 설비 별 위치 및 활용 숙지를 통한 신속 ․ 정확한 현장대응활동 기대

□ 유사시 제외, 소방대가 사용하는‘소화활동설비’가동 기회 전무

↳ 연결송수관 활용 시 고압 송수로 인한 문제 발생 우려 등 사전 차단

□ 건물 완공 이후 이용객, 입주민 등 불편 초래로 실질적인 점검의 어려움 상존

Ⅲ		추진 개요

□ 기    간 : 2023. 8월 ~ 12월(연중)

□ 대    상 : 사용승인 전 완공단계 건축물   ※ 연면적 2,000㎡이상

□ 내    용 : 주요 소화활동설비 등 사전 점검 및 작동 확인

□ 주요 소화활동설비

○ 소방차량으로부터 송수 또는 소방대 장비 연결 후 사용 하는 설비

* 소화활동설비(소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표1 제5호) ‘화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비로서 『제연설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연소방지설비』를 말한다.’
[연결송수관설비] 건물 외벽 지면 가까이에 설치한 Y자형의 호수 접속구로, 화재발생 시 소화용수를 소방펌프에 연결하여 공급하는데 쓰는 설비
[연결살수설비] 지하층에서 화재발생 시 소방차로부터 송수구를 통해 압력수를 보내 살수헤드로 소화하는 설비
[비상콘센트설비] 소방활동시 조명, 배연기 등에 전원을 공급하는 설비		[무선통신보조설비] 지하가용 소방대 통신설비로 누설동축케이블을 부설하고, 접속단자를 지상이나 방재실에 둔다.

Ⅳ		추진 계획

□ 화재안전성능 확보를 위한 사전점검

□ 시    기 : 건축물 완공검사 신청 전․후

* 건축․소방 관계자 등과 점검 일정 조율 및 취지 설명

□ 점 검 반 : 시설지도관, 화재안전조사관, 현장대원 등

□ 방    법 : 법령기준에 따른 적정 시공여부 등 면밀하게 확인

□ 추가사항 : 건물규모 등에 따라 필요시 외부전문가 초빙 합동점검,

직원 직무능력 향상을 위한 현장실습 등 병행 실시

○ 시설의 시공, 작동 및 점검 사항 등 전문가 자문, 지도 협력

○ 직원 역량 강화를 위한 현장실습 ․ 실무 교육 지원 협조 등

* 외부전문가 초빙 시 예산범위 내 수당 지급(예산과목: 예방업무추진향상-사무관리비 또는 기타보상금)

□ 현장대응능력 향상을 위한 실물 작동 확인(훈련)

□ 시    기 : 건축물 완공검사 신청 전․후

* 건축․소방 관계자 등과 점검 일정 조율 및 취지 설명

□ 동    원 : 지휘팀, 관할 119안전센터 펌프차량 및 대원

□ 방    법 : 소방장비 연결, 차량을 이용한 실제 송수 및 설비 활용

□ 중점사항

○ 차량 부서 등 주변 소방활동 여건 파악

○ 송수구 위치 확인, 소방설비의 작동과 연계한 효과적인 차량 조작

○ 유사시 작전 전개를 대비한 실물 장비 연결 조작 및 활용법 숙지

□ 소방시설 등 점검․활용 후 개선사항 등 도출 및 의견제출

□ 소방기술민원센터를 통한 정보공유 ․ 제도개선 소방기술민원센터 (safeland.go.kr)

○ 각종 소방시설의 기술사항, 관계법령 등 관련 정보

○ 소방시설 관련 민원 우려 부분, 개선의견 등 도출 및 건의

Ⅴ		행 정 사 항

□ 예방과는 충분한 계획의 취지 전달로 대상 관계자의 협력하에 미비

사항 없이 완공 후 까지 화재안전성능이 유지될 수 있도록 하고,

□ 재난관리과, 현장대응단 및 각 119안전센터장은 적극적인 훈련 참여로 현장대응능력이 강화될 수 있도록 협조하기 바랍니다.  끝.