문서번호	시설관리과-13754
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
류두관	조규환	08/14
		代조규환

북악4중블록 경계밸브 점검 보고

북악4중블록 경계밸브 점검 보고

2023.  8.

북부수도사업소

(시설관리과)

북악4중블록 경계밸브 점검 보고

2023년 우리 사업소의 중블록별 유수율 제고를 위하여 북악4중블록 경계밸브를 점검하고 그 결과를 보고함.

□ 추진 근거

ㅇ 2022년 유수율 향상 추진사업 평가계획【누수대응과-21741호(2022.5.23.)】

□ 경계밸브 현황

연 번	위 치	구 경	밸브실 종류	개/폐	수계
1	***************	150mm	원형	폐	미아2증압 ⇔ 수유증압
2	***************	200mm	원형	폐	수유6배수지 ⇔ 미아가압장
3	***************	150mm	원형	폐	미아가압장 ⇔ 수유6배수지
4	**************	150mm	원형	폐	미아가압장 ⇔ 수유6배수지
5	*************	250mm	원형	폐	수유6배수지 ⇔ 미아가압장
6	**************	200mm	원형	폐	월계배수지 ⇔ 수유6배수지
7	**************	200mm	원형	폐	월계배수지 ⇔ 수유6배수지
8	*************	300mm, 900mm	원형	폐	월계배수지 ⇔ 수유6배수지
9	*************	400mm	원형	폐	미아가압장 ⇔ 수유6배수지
10	*************	300mm	원형	폐	월계배수지 ⇔ 북악터널배수지
11	**************	400mm	원형	폐	월계배수지 ⇔ 번동소배수지
12	***************	300mm	원형	폐	미아가압장 ⇔ 벽산증압장

□ 점검 사항

*********************	**********************

ㅇ 점검기간: ************

ㅇ 점 검 자: ********

ㅇ 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

ㅇ 점검결과: 특이사항 없음

ㅇ 점검사진

□ 향후 계획

ㅇ 지속적인 중블록 경계밸브 점검 시행

ㅇ 유수율 관리등 중요도가 높은 경계밸브 이상 발생 시 신속한 정비.  끝.