문서번호	시설관리과-14047
결재일자	2023. 8. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
진하영	김성호	이규현		08/21
				권태규
협 조
	기전팀장		김영민
	주무관		박상권

「2023년 추석 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

2023. 8.

북부수도사업소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2023년 추석 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

**************************************************

추석 연휴 기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 관내 상수도 시설물에 대한 사전 안전점검을 실시코자 함.

□ 추진 근거

ㅇ 상수도 시설물 순찰 및 점검계획(시설관리과-980, ’23. 2. 2.)

ㅇ ’23년 추석 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-13307, ’23. 8. 8.)

ㅇ ’23년 추석 대비 상수도 분야 종합 대책 제출 요청(기획예산과-9710, ’23. 8. 9.)

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상                                            (단위: 개소)

계	배수지		아리수 올림터		노출 상수도관
	지역	2차	가압장	증압장	지하철	현수 관로	공동구
**	*	*	*	**	* ********	** ******	* *******

ㅇ 점검기간 : ********************************

ㅇ 점검내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기  등)

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

- 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

- 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

- 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태

ㅇ 점검방법 : 점검표에 따른 육안점검

ㅇ 점검주체 구성

- 사업소 자체점검

· 점검반 구성 : 시설물 및 기전시설 점검 및 유지관리

구 분	배수지, 가압장 토목시설	배수지, 가압장, 증압장 기전·전기시설
노원,도봉구	*************	************* ********
강북구	*************

· 순찰 점검반 구성 : 시설물 및 기전시설 순찰

구 분	계	현장기동반	기전순찰반
노원.도봉구	2개반 4명	2개반 4명 *******************)	-
강북구	2개반 3명	1개반 1명 *****	1개반 2명 **********

※ 분야별 전문가 참여 : 점검결과에 따라 시설물 손상 등 중대한 결함 발견 시

- 본부 합동 점검

· 본 부 ┎ 토목분야 : 시설관리과 시설6급 ******************

┗ 기전분야 : 시설관리과 공업6급 *************

· 사업소 : 시설물 및 순찰담당 주무관(배수지, 올림터)

· 점검 대상 : 배수지 2개소

· 점검 일정 : '23. 8. 31(목)

□ 점검결과 조치사항

ㅇ (경미한 사항) 시설물 보수 연간단가업체 활용 즉시 정비

※ 배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기배선 노출로 인한 감전 위험 사항 등

ㅇ (중·장기 보수건) 피해가 없도록 응급조치 후 정비 계획 수립 신속 정비

- 완료 시 까지 주기적 점검을 통한 안전관리 병행

※ 구조물 균열, 콘크리트 박락 등

□ 향후 계획

ㅇ 점검 및 조치 결과 본부 시설관리과 제출 : '23. 9. 14 까지

붙임  1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 안전점검표 1부.  끝.