문서번호	총무과-22704
결재일자	2023. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
정찬교		소영수	08/23
			조영창
협조	청사운영1팀장		代김태중
	별관운영팀장		위만규

송월동 차고지 소방·전기시설 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

행 정 국

(총무과)

송월동 차고지 소방·전기시설 개선계획

송월동 차고지의 안전하고 원활한 청사관리를 위한 소방·전기 시설 개선계획을 보고 드림.

□ 송월동 차고지 현황

ㅇ 위    치 : 서울특별시 종로구 송월길 52

ㅇ 규    모 : 지상2층, 연면적 388m2 (준공 1990년)

ㅇ 주요업무 : 공용차량 관리·운영(실·국 공용차량 배치 및 관리)

< 차고지 전경 >	< 건물 전면 >

□ 개선계획

ㅇ (소방) 화재로부터 안전한 청사관리를 위한 자동화재탐지설비 구축

-**************************

-**************************************

▶ 화재탐지 및 경보 절차

	⇒		⇒		⇒
<화재감지>		<감시반 수신>		<속보기 경보>		<관계자 전화수신>

	< 화재대응 계획 >
****************************** ************************************************* *************************************************** **********************************************

ㅇ (전기) 전열 자동제어 구성 및 노후 분전반 교체

- 화재예방 및 에너지절감을 위해 셧다운 가능하도록 자동제어 구축

· ******************************************

·********************************

- 내구연한(10년, 조달청 내용연수 기준) 초과한 분전반 교체

· 차고지 분전반은 설치 20년 경과하였고, 시설 노후되어 교체 필요

□ 추진절차

ㅇ (소방) 「소방시설공사업법」에 적합하게 설계 후 공사·감리 시행

- 설계 : 제11조에 따라 소방시설설계업자에게 도급******

*********************

- 감리 : 제17조에 따라 소방시설감리업자에게 도급******

- 공사 : 제21조에 따라 소방시설공사업자에게 도급*******

▶ 예산과목: 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비및 감리비(’23년 제1회 추경 편성됨, *****)

ㅇ (전기) 연간단가 업체 시공 후 향후 정산

- 자동제어 구성 및 분전반 교체에 약 ***** 소요

□ 향후계획

ㅇ ’23. 8월 ~ 9월  : 소방공사 설계(1개월)

ㅇ ’23. 9월 ~ 10월 : 공사시행(1개월).  끝.