문서번호	정수시설과-6984
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
함현영	조강혁	정인영	08/31
			서한호
협 조
	행정관리과장		박세중
	정수과장		김민섭

2023년 정기 위험성평가 결과보고

2023년 정기 위험성평가 결과보고

2023.  8. 29. (화)

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 정기 위험성평가 결과보고
’23. 8. 29.(화)	정수시설과장 : 정인영☎3146-5570 안전관리팀장 : 조강혁☎5571 담당 : 함현영☎5559

관련 법규 준수 및 우리 센터 내 중대재해 예방을 위한 2023년 정기 위험성평가를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시)

□「중대재해처벌법 시행령」제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치), 제5조(안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)

□ 2023년 위험성평가 용역 시행 계획(정수시설과-3693, 2023.6.2.)□ 2023년 중대산업재해 예방계획(정수시설과-647, 2023.2.2.)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 대    상: 뚝도아리수정수센터 관리대상 모든 시설물

ㅇ 정수센터, 자양취수장, 수도박물관, 아리수나라

□ 용역기간: 2023. 6. 19. ~ 8. 17.

□ 평가방법: 위험성평가 스마트 표준안 활용

Ⅲ		추 진 결 과

□ 위험성평가 실시결과

구분	평가대상	유해·위험요인 건수
		총계	1~3	4~6	9~12
A	관리본부	165	58	102	5
B	청원경찰	60	37	23
C	1·2여과지	112	27	75	10
D	수도박물관	153	55	82	16
E	자양취수장	180	71	97	12
F	1·2 응집·침전지	101	2	95	4
G	혼화지	60		59	1
H	염소투입동	72	6	63	3
I	착수정	74		71	3
J	1·2·3정수지	45		45
K	송수펌프장	69		66	3
L	중계펌프장	83		80	3
M	활성탄흡착지	62		59	3
N	오존접촉지	63		61	2
O	배출수처리장	91	1	77	13
P	아리수나라	145	57	87	1
총계		1,535	314	1,142	79

□ 유해·위험요인 개선대상(8점이상): 79건

ㅇ 정수센터(50건)

- 튜브, 아웃트리거 미설치

- 부분적 계단 논슬립, 계단 난간 미설치

- 중량물 취급주의, 머리부딪힘주의, 추락주의 등 표지 미부착

- 바닥 패임 및 배관돌출 부위 보수 등

ㅇ 자양취수장(12건)

- 환풍기 보호망 미설치

- 부분적 개구부 덮개, 안전난간, 안전난간고리 미설치

- 환풍기 보호망, 벨트 방호망 미설치 등

ㅇ 수도박물관(16건)

- 아웃트리거, 환기구 일부 잠금장치 미설치

- MSDS, 보안경 미비치

- 경계석 침하부분, 별관 천장 부식으로 인한 페인트칠 보수

- 모서리 보호대, 논슬립테이프 미부착 등

ㅇ 아리수나라(1건)

- 미끄럼틀 모서리 보호대 미부착

Ⅳ		최종보고회 개최 결과

□ 일    시: 2023. 8. 25.(금) 14:00

□ 장    소: 관리본관 2층 회의실

□ 참 석 자: 13명

ㅇ 소장, 각 과장, 각 공정 팀장 및 담당자, 위험성평가 담당자

□ 주요내용

ㅇ 위험성평가 정의, 목적 및 절차

ㅇ 센터 위험성평가 결과보고 및 감소대책

*****************************************

□ 회의사진

********

Ⅴ		향 후 계 획

□ 위험성평가 실시결과 전직원 메일 송부 및 공람

□ 공정별 감소대책 수립 후 개선조치 예정

□ 위험성평가 관련 문서 기록보존(3년)

붙임 1. 2023년 위험성평가 종합 1부.

2. 2023년 위험성평가표 1부.

3. 2023년 중대위험등록부(개선대상) 1부.

4. 2023년 위험성평가 개선결과표 1부.(별도송부)

5. 최종보고회 참석서명부 1부.

6. 2023년 위험성평가 최종보고회 자료 1부.  끝.