문서번호	생활환경연구부-7307
결재일자	2023. 8. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	입자연구팀장	생활환경연구부장
이지영	배일상	08/31
		권승미
협 조

2023년 석면환경센터 숙련도 시험 참가 계획

2023. 8

생활환경연구부

(입자연구팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 석면환경센터 숙련도 시험 참가 계획

생활환경연구부장 : 권승미☎570-3300 입자연구팀장 : 배일상☎3170 담당 :이지영☎3171

국립환경과학원에서 주관하는 석면환경센터의 석면조사·분석결과 신뢰성 평가를 위한 숙련도 시험에 참가하여 분석 능력의 향상과 결과에 대한 신뢰도 확보 및 석면분석 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

ㅇ 「석면안전관리법」 제 33조 및 시행규칙 제 46조

ㅇ 2023년도 석면환경센터 평가계획 알림(환경부 환경피해구제과-1695호, ’23.8.30)

□ 추진목적

ㅇ 석면조사·분석결과 신뢰성 평가 등을 통한 석면환경센터 지정·운영 제도의 실효성 제고

Ⅱ		세부내용 및 절차

ㅇ 주    관 : 국립환경과학원

ㅇ 내    용 : 시료분석 숙련도 평가

ㅇ 참여기관 : 석면환경센터 6개소

ㅇ 세부항목

평가항목	위상차현미경	편광현미경	X선회절분석기	투과전자현미경
정성분석		○	○	○
정량분석	○		○	○

ㅇ 진행순서

숙련도용 시료배포	≫	시료분석 및 결과 송부	≫	시험결과 제출	≫	결과평가 및 판정
(9.4 ∼ 9.6)		(연구원→과학원)		(9.22까지)		(과학원→연구원)

- 시료배포 : 과학원 생활환경연구과 시료 배포

- 시험결과 제출 : 과학원 공문 제출

- 평가방법 및 기준 : 두 개 배포시료에 대해 각각 평가 후 합산 점수로 평가

평가항목	평가기준	배점
편광현미경(PLM)	석면 종류 판별	12
	판별 증빙자료(형태) 적합여부	2
	판별 증빙자료(소광) 적합여부	2
	판별 증빙자료(신장부호) 적합여부	2
	판별 증빙자료(분산염색) 적합여부	2
	(신규) 정량평가(400PC)* - 고농도 토양시료 * 시범적용, 종합평가에 반영하지 않음	△
X선 회절분석법(XRD)	석면 종류 판별	10
	석면 함유량(1% 초과 여부)	7
	PLM으로 석면 확인 여부	3
투과전자현미경(TEM)	석면 종류 판별	5
	석면(>5㎛) 개수 정량	5
	석면 길이 ※ ± 1㎛ 감점 없음	2.5
	석면 폭 ※ ± 0.1㎛ 감점 없음	2.5
	판별 증빙자료(Image)	3
	판별 증빙자료(EDS)	1
	판별 증빙자료(SAED)	1
위상차현미경(PCM)	석면 개수 ※ 6개 피평가기관과 과학원에서 분석한 시료를 통계 처리하여 점수 배정	20

※ 석면조사·분석 결과 신뢰성(정도관리) 평가 배점표

합계 점수	“장비운영평가” 부문	“분석능력평가” 부문
		시료분석 숙련도 평가	전처리를 포함한 분석 과정 평가
100점	40점	50점	10점

Ⅲ		분야별 업무담당

ㅇ 참가인원 : 총 2명

분 야	시험분석 및 결과값 입력
위상차현미경, 투과전자현미경	***
편광현미경, X선회절분석기	***

Ⅳ		향후계획

ㅇ 석면환경센터 현장평가 실시 :  ’23. 9. 25

ㅇ 평가결과 통보 및 사후조치 : ’23. 10월

붙임  2023년 석면환경센터 평가계획 알림 1부.  끝.