문서번호	누수대응과-8510
결재일자	2023. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		누수대응과장		시설부장
이동석		代강정구		09/01
				전태호
협 조
	주무관				최명삼

2023년 7월 공급량 분석

2023. 8.

상수도사업본부

(누수대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 7월 공급량 분석 보고

2023년 7월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

1		공급량 현황

□ 현 황

○ 공 급 량(7월) : 98,752천㎥ ⇒ 전년 대비 1,083천㎥(1.08%) 감소

○ 1일 평균 공급량 : 3,186천㎥ ⇒ 전년 대비 35천㎥(1.08%) 감소

(단위 : 천㎥)

구 분		2021년	2022년	2023년	전년대비 증·감량	증/감율 (%)
7월	당 월 공급량	100,588	99,835	98,752	-1,083	-1.08
	일평균 공급량	3,245	3,220	3,186	-35	-1.08
1~7월	누계 공급량	653,954	644,933	642,967	-1,966	-0.30
	일평균 공급량	3,085	3,042	3,033	-9	-0.30

- 월별 공급량 현황(최근 3년)

- 일평균 공급량 현황(최근 3년)

2		공급량 분석

□ 총 괄

○ 전년 동월 대비 1,083천㎥(1.08%) 감소, 1일 평균 공급량도 전년 대비 35천㎥ 감소함

- 7월 전체 누계는 전년대비 1,966천㎥ 감소(0.3%)

- 인구수 감소(77천명)

▶ 인구수 감소는 ’21년 135천명을 정점으로 감소폭이 줄어들고 있음

※ 인구수 감소로 인한 급수량 변화 : 77천명 × 325ℓ/일․인 × 31일 = 776천㎥ 감소 효과

- 평균기온 하락 및 강수량 증가 : 일평균 0.6℃ 하락, 강수량 207.6㎜ 증가

※ 정확한 공급량 변화 이해를 위한 코로나 이전(2019년)과의 공급량 추이 비교

○ ’19. 7월 대비  4,990천㎥ 감소 및 7월 누계 27,002천㎥ 감소됨

- 감소 주요 원인은 인구수 감소(378천명)가 가장 큰 요인임

▶ 인구수 감소로 인한 공급량 감소량 : 378천명× 325ℓ/일․인 × 31일 = 3,808천㎥ 감소 추정

- 인플레이션 및 경기 위축으로 인한 소비 감소로 사용량(1,900천㎥) 감소도 공급량 감소에 큰 영향을 준 것으로 보임

□ 분야별 증·감 원인 분석

○ 사업소별 7월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2023년 7월	98,752	11,959	10,568	12,927	9,307	13,183	14,788	11,710	10,146	4,165
2022년 7월	99,835	11,733	10,571	13,085	9,668	13,343	15,195	11,619	10,296	4,325
증・감	-1,083	226	-3	-158	-361	-160	-407	91	-150	-159
증감률(%)	-1.08	1.92	-0.03	-1.21	-3.74	-1.20	-2.68	0.78	-1.46	-3.69

○ 사업소별 공급량 증·감 요인

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부
공급량 증‧감	226천㎥ 증가	3천㎥ 감소	158천㎥ 감소	361㎥ 감소
증감 요인	- 동북선 공사 관련 북부(2,500세대) 수계전환 - 길음 1구역 재개발 입주 - 다량급수처 증가(16수전)	누수탐지 및 복구(18건) 불용관 정비(18개소) 인구수 감소(10천명)	누수탐지 및 복구(10) 불용관 정비(45건) 인구수 감소(11천명)	대규모 재개발에 따른 이주(3,549세대) 공사현장 손괴자 제로화 추진 대형공사장 취약관로 관리
구 분	강 서	남 부	강 남	강 동
공급량 증‧감	160천㎥ 감소	407천㎥ 감소	91천㎥ 증가	159천㎥ 감소
증감 요인	누수탐지 및 복구(19건) 불용관 정비(17건) 인구수 감소(13천명)	누수탐지 및 복구(16건) 불용관 정비(44건) 인구수 감소(9천명)	누수량 증가(46㎥) 수전수 증가(597수전) 인구수 증가(4천)	급수인구 감소(9천명) 재개발 이주(성내 5구역, 문정동 재개발 1,480세대 ) - 공공용수 감소(4.5천㎥)

○ 인구 증 · 감 현황

- 전년대비 인구수는 77천명 감소하였으나 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 세대수및 수전수는 증가 함

(단위 : 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	외국인
2023년 7월	9,656	907	1,137	1,338	1,100	1,399	1,472	944	1,115	244
2022년 7월	9,732	922	1,147	1,349	1,119	1,412	1,481	940	1,125	239
증・감	-77	-13	-10	-11	-19	-13	-9	4	-10	55

※ 인구감소 77천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 776천㎥ 감소

▸감소량 : 77천명 × 325ℓ/일․인 × 31일 = 775,775㎥

○ 수전수 증 · 감 현황

- 전년 동월 대비 17천 전 증가

(단위 : 천 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 7월	2,322	234	304	328	304	368	343	197	244
2022년 7월	2,305	232	303	324	302	365	340	197	242
증・감	17	2	1	4	2	3	3	-	2

○ 연도별 1인 1일 급수량 현황

- 1인 1일 급수량은 전년대비 2ℓ 감소

(단위 : ℓ)

○ 사업소별 세대수 현황

- 전년 동월 대비 2천 세대 증가

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 7월	4,471	444	543	663	500	640	785	406	489
2022년 7월	4,469	448	544	663	503	639	779	405	489
증・감	2	-4	-1	1	-3	1	6	2	-1

○ 사업소별 수도사업용수 현황

- 수도사업소 전체 용수량은 전년대비 114천㎥ 감소

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 7월	103,053	11,655	6,355	16,955	20,129	12,361	17,891	12,812	4,895
2022년 7월	217,247	87,738	52,366	22,713	9,074	10,299	21,267	4,378	9,412
증・감	-114,194	-76,083	-46,011	-5,758	11,055	2,062	-3,376	8,434	-4,517

○ 사업소별 누수 건수

- 누수건수는 전년대비 58건 감소

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 7월	551	105	57	118	60	80	60	46	25
2022년 7월	609	123	80	136	64	33	86	49	38
증・감	-58	-18	-23	-18	-4	47	-26	-3	-13

○ 사업소별 누수량

- 전년대비 누수량은 16천㎥ 증가

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 7월	76,206	1,324	3,714	1,022	399	6,532	3,029	57,901	2,285
2022년 7월	60,639	14,372	5,760	13,668	2,423	9,782	811	11,599	2,224
증・감	15,567	-13,048	-2,046	-12,646	-2,024	-3,250	2,218	46,302	61

※ 강남 ’23년 서초동(무지개아파트 교차로) 상수도관 부분 파손으로 25천㎥,                  청담동(영동대로 4공구) 원인자 파손으로 28천㎥ 누수됨

○ 최근 3년간 기온 비교

- 일평균 기온 26.7℃로 0.6℃, 평균 최고기온 30.2℃로 0.8℃, 평균 최저기온 23.9℃로   0.4℃ 낮았음 (소폭 하락)

- 강수량은 전년대비 207.6㎜ 증가 함

년도	일평균기온 (℃)	평균 최저기온 (℃)	평균 최고기온 (℃)	강수량 (㎜)
2023년 7월	26.7℃	23.9℃	30.2℃	459.9
2022년 7월	27.3℃	24.2℃	31.0℃	252.3
증·감	-0.6	-0.4	-0.8	207.6

- 최근 3년간 기온(7월)

※ 코로나 이전(2019년)과의 공급량 추이 비교

(단위 : 천㎥)

구 분		2019년	2023년	증·감량	증/감율 (%)
7월	당 월 공급량	103,742	98,752	-4,990	-4.81%
1~7월	누계 공급량	669,935	642,967	-26,968	-4.03%

- ’19년 코로나 이전과 비교시 인구(378천명) 감소 및 인플레이션으로 인한 생활 물가 상승, 경기 침체 등으로 전 업종 사용량이 감소하여 공급량도 지속적인 감소 추세임(’23년 6월 요금 부과량 1,900천㎥ 감소)

3		향후 계획

□ 안정적인 공급량 관리

○ 취약지역(중블록) 누수탐지 및 신속한 누수복구

○ 사업소 중블록별 유수율 과대과소 분석 관리

○ 중블록별 공급량 일일 결산제 확행 및 관리카드 작성 관리

※ 과학적 누수관리 및 탐지 향상을 위한 유수율 제고 워크숍 개최(9.21)

붙임 : 전년대비 공급량 증감 현황 1부. 끝.