난지천공원 9월 수목작업 계획서

담 당 자	팀 장	과 장
김하늘	정동열	2023. 9. 4.
		09/04
		강병기
안전관리자	남궁종두

작업일시	2023 . 9. 1.(금) ~ 9. 30.(토)
작업장소	난지천공원
작업내용	- 난지천공원 고사목, 고사지 하수지 맹아지 제거 - 위험수목 제거, 관목 전정
투입장비 및 물품(재료)	***************************************	사용연료	혼합유(휘발유:엔진오일)
****************************************	혼합비(25:1)
********************************************	엔진톱 (2ℓ/일)
기타물품 : 손톱, 고지톱, 전정가위, 낫	전정기 (2ℓ/일)
안전대책	작업안내판 설치, 신호수 배치, 개인 안전장비(안전모,방진복,방진마스크,귀마개,앞치마,안전화,안면보호구) 착용
차 량 계 장 비	*******	*****
*********	******************************
****	****	*	******	******	******
*******	**	*	*****	*
****	**************************************************
작업장소	작업장소 크기	270,000㎡(난지천공원)
이동경로 폭	1 ~ 3 m
작업장소 상태	지 장 물	지 반
돌멩이, 수목, 조각물, 그루터기 등	자연지반
작업방법	작업시간	50분 작업, 10분 휴식
방 법	작업현장 팀별 - 장비작업자 1명, 보조 및 잔재 처리 2명, 신호수 1명
절 차	작업범위 및 안전장비 확인→안내문설치 및 신호수 정위치→작업→부산물 처리
작 업 근 로 자	작업 지휘자	***********
신호수, 안내문	*******************	위치(2) :
작업자	주	***	***	***
보조자	***	***	***
- 주 작업자 역할 : 전기톱 작업, 전정기 작업 - 보조 작업자 역할 : 작업장 주변 안전, 잔재처리(운반 등 보조)
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■귀마개 ■안전장갑 □안전대 ■앞치마 □기타
교육 확인	- 작업 전 10분 안전미팅(TBM), 산업안전보건교육 실시('23.4.3.)
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 □라바콘 ■기타( 작업중 안내판 )
안전관리용품	경광봉 2개, 작업중 안내판 2개, 호루라기 2개
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	유해물질(휘발유) 물질안전보건교육 실시 작업전 안전장비, 안전수칙, 근골격계질환 예방 안전교육, 중량물 취급 주의 작업 중 휴대폰 사용금지, 폭염경보 발령시 야외작업 금지

수목 관리작업 계획도
포함사항	작업일정, 작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선)위치 등
작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■제거 대상물 상태 확인, ■지장물 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치 ■전도/전락(顚落)방지조치, ■신호수 배치 등

범례	작업지휘자	■	신호수	▲	작업보조자	●