현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	구조대원 안전사고(맨홀 등 질식사고) 재발방지 대책 재강조 지시

1. 市 재난대응과-22533(2023. 9. 5.)호 관련 입니다.

2. 지난 7월 7일 정수장(맨홀 등 질식사고)에서 발생한 구조대원 질식사고와 관련하여 유사사고 재발방지를 위해 사례전파 교육 및 현장대응 특별훈련 실시 대책을 추진하였으나, 일부 관서에서 훈련을 실시하지 않거나 형식적으로 실시한 사례가 있어 재강조 지시하니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	【 재강조사항 】
□ 맨홀 등 유해가스 체류를 가정한 상황별·단계별 구조전술·특별훈련 추진 - 질식공간 구조에 적합한 구조장비 활용 구조전술 훈련 전개 - 질식공간 상황별 시나리오 부여를 통한 구조기법 향상 및 구조전술 연찬 - 개인보호(안전)장비·현장 적응성 구조장비 활용 특별훈련 □ 맨홀 등 상황별·단계별 훈련 시나리오 및 필요장비(예시) - 질식공간 내 물이 존재, 구조대상자가 물 위에 떠 있는(보이는) 경우 - 질식공간 내 물이 존재, 구조대상자가 수중에 가라앉는 경우 - 질식공간 내 물이 존재하지 않고 미상의 가스가 체류하는 공간일 경우 (개인보호·안전장비) 기본 잠수·구조복장, 육상용 공기호흡기(SCBA), 풀페이스 잠수장비(SCUBA) 등 (구조·측정장비) 가스측정기, 다목적 구조 삼각대, 로프 시스템, 레스큐 튜브, 구조대상자용 안전벨트, 조명기구 등 ※ 맨홀 등 질식공간이란? 저장탱크, 하수처리장, 분뇨처리장, 정화조, 폐수침전조 등 외부와의 공기가 순환되지 않는 구조로 유해성 가스 등이 체류하는 장소를 말함.

3. 행정사항 : 현장대응단(구조대)에서는 7월 중 훈련결과를 참고하여 구조대별 맞춤형    훈련 추진(10월말까지 실시하고 훈련결과는 자체 관리).  끝.

수신자	119특수구조단장(행정지원과장), 서소1-25(25개 소방서 재난관리과)
주임	박성규		구조팀장	정민석		재난관리과장	09/05
代정민석
협조자
시행	재난관리과-6312	(	2023. 9. 5.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 3층 재난관리과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6251	/전송	02-2618-3109	/	salt1974@seoul.go.kr	/	대시민공개