문서번호	행정지원과-15876
결재일자	2023. 9. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
김재훈	박은화	09/08
		이재남
협 조

본관 옥상 방수공사 설명회 회의결과 보고

2023. 9. 8. (금)

북부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

본관 옥상 방수공사 설명회 회의결과 보고

우리 사업소 본관 옥상 방수공사에 만전을 기하기 위해 시공업체 등 회의를 개최하고 이에 대한 회의결과를 보고 드림

1		회의 개요

□ 안건 및 장소

○ 안    건 : 북부수도사업소 청사 본관 옥상 방수공사 시공 계획 설명

○ 일    시 : 2023. 9. 6.(수) 14:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 본관 4층 북카페

□ 참석자 현황

○ 북부수도 : *****************************

*****************************

○ 시공업체 : *************************

〈 설명회 회의사진 〉

	〈 회의 주재 〉
◦ ********** ◦ 진행순서 등 설명 - 시공업체******** 사업설명 - 공사 관련 질의․답변 방식으로 회의 진행

2		회의 내용

□ 공사 관련

○ 질의******** : 견적서 작성 시 작업별로 내역 작성하였는지?

⇒ 시공업체 답변 : 작업별로 내역 작성하였음

○ 질의******** : 방수작업 시 우레탄 도포는 바닥, 벽면은 각각 두께가 얼마나 되는지?

⇒ 시공업체 답변 : 바닥은 3mm, 벽면은 1mm 도포 예정

○ 질의******** : 공사기간은 얼마정도 예상하고 있는지?

⇒ 시공업체 답변 : 10일정도 소요될 예정이나, 날씨 등에 따라 지연될 수도 있음

○ 질의******** : 공사관련 견적서는 꼼꼼히 확인했는지?

⇒ 행정지원과***** 답변 : 단가표, 품셈 등 확인하고 정확히 비용을 책정한 것임

○ 질의******** : 견적서가 단가가 높게 되어 있는 것 같은데 어떻게 견적서 책정했는지?

⇒ 폐기물 등이 많아 그런 부분까지 꼼꼼히 체크해서 견적서를 만든것이며, 폐기물 등 처리비용을 포함하고 있어 단가가 높게 책정되었음

○ 질의******** : 방수작업 시 바닥은 하도·중도·상도가 있는데 벽면도 같은지?

⇒ 시공업체 답변 : 벽면은 상도에 도포 할 예정임

○ 질의***** : 침투 방수액 도포 작업 몇 회 실시 예정인지?

⇒ 시공업체 답변 : 보통 1회이나 필요시 2회 도포

□ 시설물 관련

○ 질의****** : 옥상 내 시설물 철거 중 정자도 포함되어 있는지?

⇒ 시공업체 답변 : 정자(흡연구역)도 포함되어 있음

○ 질의****** : 방수작업 시 냉난방기 실외기는 철거할 예정인지?

⇒ 시공업체 답변 : 소규모 실외기는 방수작업에 지장이 없도록 조치할 예정이나 대규모 실외기는 별도 조치 없음

○ 질의******** : 대규모 실외기 바닥 부분 제외하고 방수 작업할 시 추후 하자 발생 될 우려가 있는데 조치방안이 있는지?

⇒ 시공업체 답변 : 철거작업 계획 재검토하여 추후 하자 발생 방지하겠음

○ 질의******** : 기존 방수층 일부만 면삭한 후 방수작업 할 예정인지?

⇒ 시공업체 답변 : 기존 방수층 전체 면삭 후 방수작업 예정

○ 질의******** : 만약 콘크리트층에 균열 확인 시 그에 따른 보수할 계획이 있는지?

⇒ 시공업체 답변 : 기존 방수층 전체 면삭 후 콘크리트층 균열 확인되면 보수할 예정임

○ 질의******** : 기존에는 색상이 녹색만 있었으나 현재 회색 등 에너지 절감에 유용한 색상들로 적용할 예정인지?

⇒ 시공업체 답변 : 에너지 절감 및 방수작업 진행 상황 표시를 위해 하도는 기존 색상, 중도는 녹색, 상도는 회색으로 도포 할 예정임

○ 질의******** : 우리 사업소 시설물 점검 중 옥상 방수층에 물이 고이고 방수층 뜨임 현상이 발생했는데 우레탄 방수공법 활용 시 이런 현상이 발생하는지?

⇒ 시공업체 답변 : 해당 방수층은 시트 방수공법이 적용된 것으로 추측되지만 방수층 내부로 물이 들어갈 균열이 있을 수 있음

□ 폐기물 관련

○ 질의******** : 작업 중 발생하는 폐기물 처리 계획이 있는지?

⇒ 시공업체 답변 : 전문 폐기물 처리업체에 처리의뢰 예정

○ 질의******** : 팔각정을 완전히 분해해서 처리할 예정인지?

⇒ 행정지원과장 답변 : 팔각정을 온전히 기계실 장비투입구 옆 공터에 이전, 재정비하여 흡연구역으로 재활용 예정

○ 질의****** : 견적서 내역에 폐기물 처리비용이 별도 표시가 없으므로 감사 시 무단 투기로 인식할 수 있음, 증빙 방법이 있는지?

⇒ 시공업체 답변 : 견적서 내역에 별도 표시하고, 준공계 제출 시 폐기물 처리 내역서를 제출할 예정임

○ 질의****** : 텃밭의 흙은 어떻게 처리할 예정인지?

⇒ 시공업체 답변 : 전문 폐기물 처리업체에 처리의뢰 예정

○ 질의******** : 옥상 내 기존에 설치된 곤돌라, 안테나는 현재 사용하지 않고, 추후 안전사고로 번질 우려가 있어 철거할 예정인지?

⇒ 시공업체 답변 : 해당 시설물 사용 여부를 확인하고 불필요 시 철거할 예정

3		회의 결과

□ 작업 중 발생할 분진으로 인한 피해 최소화

□ 기존 철거작업 예정 시설물 외 안전 문제 등을 감안하여 불필요한 옥상 내 시설물 철거

□ 옥상방수공사 두께는 바닥 3㎜, 측면 1㎜로 공사 진행

□ 대규모 실외기(8대)는 설치업체(LG)에 견적을 받은 후, 철거·재설치 검토 예정

□ 폐기물 처리 시, 폐기물 처리 전문업체에 처리의뢰하고 처리내역서를 준공계와 함께 제출

□ 철거작업 중, 팔각정은 기계실 장비투입구 옆 공터에 설치하여 흡연구역으로 재활용 예정

□ 우레탄 도포 작업 시, 하도·중도·상도의 색상을 각각 다르게 도포할 예정

○ 하도 : 기본색상, 중도 : 녹색, 상도 : 회색

□ 콘크리트층 바탕면 정리작업 중 균열 확인 즉시 보수

□ 옥탑 배관 교체 불필요(현장확인 결과)