의원 요구 자료 제출

시 행	보행자전거과-13568
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	기획담당관, 교통정책과장, 서울특별시의회의장(의 사 담 당 관), 서울특별시의회의장(도시안전건설수석전문위원)

주무관		자전거도로팀장	보행자전거과장	교통기획관	도시교통실장	결재
이하영		이덕배	이선희	김태명	09/15
					윤종장
협 조
	보행자전거정책팀장				최미숙

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2252번, 이상욱 의원, 도시안전건설위원회)

이상욱 의원(도시안전건설위원회, 국민의힘)

2252. 서울시 자전거도로 현황

1. 서울시 내 자전거도로 현황

2. 시설물 설치 가능 여부

3. 전용도로, 겸용도로, 전용차로, 우선도로 지정 이유

□ 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1. 서울시 내 자전거도로 현황

ㅇ 자전거도로 : 총 1,339개 노선, 1,326.58㎞

(2023. 6월 기준)

	계	전용도로	전용차로	우선도로	겸용도로(분리형)	겸용도로(비분리형)
연장(km)	1,326.58	182.14	73.9	191.21	539.49	339.84
노선(개)	1,339	232	102	176	497	332

2. 시설물 설치 가능 여부

ㅇ 자전거도로의 시설물 설치시설은 다음과 같습니다.

- 관련근거

· 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」제38조 도로안전시설

· 자전거이용시설 설치 및 관리지침(행안부·국토교통부)

· 서울시 자전거이용시설 설치 및 관리지침(서울시)

① 난간

- 난간의 설치 높이 일반구간 1.2m, 교량 및 고가도로 구간 1.4m를 적용

- 측방여유 0.25~0.5m 확보

② 진입방지시설(볼라드)

- 볼라드 높이 0.8~1.0m, 지름 0.1~0.2m 내외

- 볼라드 간격 1.5m 내외, 점형블록과 30cm 간격으로 설치

③ 조명시설

- 특별히 야간 자전거등 이용자의 통행이 많은 경우에 설치 고려

④ 시설유도시설

- 표지병 : 차선, 분리 공간의 기능을 보완할 필요가 있는 곳이나, 자전거도로의 곡선부, 하천 교량부 등에 설치

- 시선유도봉 : 차량 진출입부, 버스정류장 주변 등 차량의 자전거도로 진출입이 가능한 구간에 설치

3. 전용도로, 겸용도로, 전용차로, 우선도로 지정이유

ㅇ 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제3조에 따라 다음과 같이 지정하고 있습니다.

구 분	구분 기준
자전거전용도로	자전거와 「도로교통법」 제2조제19호의2에 따른 개인형 이동장치(이하“자전거등”이라 한다)만통행할 수 있도록 분리해, 경계석, 그밖에 이와 유사한 시설물에 의하여 차도 및 보도와 구분하여 설치한 자전거도로
자전거·보행자 겸용도로	자전거등 외에 보행자도 통행할 수 있도록 분리대, 경계석, 그밖에 이와 유사한 시설물에 의하여 차도와 구분하거나 별도로 설치한 자전거도로
자전거전용차로	차도의 일정부분을 자전거등만 통행하도록 차선 및 안전표지나 노면표시로 다른 차가 통행하는 차로와 구분한 차로
자전거우선도로	자동차의 통행량이 대통령령으로 정하는 기준보다 적은 도로의 일부구간 및 차로를 정하여 자전거등과 다른 차가 상호 안전하게 통행할 수 있도록 도로에 노면표시로 설치한 자전거도로

붙임 : 자전거도로 설치현황 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (보행자전거과)	담당사무관	이 덕 배
	☎02-2133-2755	주무관	이하영
	작 성 일 : 2023.9.15.