문서번호	배수과-8554
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
이진영	유양현	송헌영	전결 09/19
			권민

암사·뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사

기본 및 실시 설계 용역 시행

2023. 9.

상 수 도 사 업 본 부

(급 수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

암사·뚝도 정수센터 송수관 이중화 공사

기본 및 실시 설계 용역 시행

급수부장 : 송헌영☎3146-1401 배수과장 : 유양현☎1430 담당 : 이진영☎1435

암사 및 뚝도 정수센터 주요 송수관 이중화를 위한 기본 및 실시 설계 용역 추진계획을 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 암사정수센터 급수 수계 조정 계획(배수과-6650호, ’23. 7. 20.)

ㅇ 뚝도정수센터 와우산 계통 이중화 계획(배수과-8268호, ’23. 9. 8.)

ㅇ 중랑천 횡단 배수관로 하상 노출에 따른 정비 계획(배수과-6878호, ’23. 7. 28.)

□ 사업개요

ㅇ 암사 저양정 송수관 정비를 위한 암사정수센터 급수 수계 조정

- 암사 저양정 및 길동배수지 계통 분리

· ***********************************************

· *********************************************

· ******************************************

ㅇ 뚝도정수센터~와우산 배수지 단일 송수관 공급계통 이중화

- 뚝도 정수센터~보광 배수지 이중화

· ***************************************

· ***************************

· ******************************************

ㅇ 중랑천 횡단관로 하상 노출에 따른 대체관로 신설

- 대현산 배수지 주요관로 하상노출에 따른 대체관로 신설

· ****************************************

· ****************************

· ******************************************

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 암사, 뚝도 송수관 이중화 공사 기본 및 실시설계

ㅇ 과업대상: 3개 구간, 관경 1,100~1,800㎜, 연장 5.2㎞

-*************************: 관경1,100㎜, 연장=1.2㎞

-***************: 관경1,800㎜, 연장=3.2㎞

- ****************: 관경1,350㎜, 연장=0.8㎞

ㅇ 과업내용

- 최적의 공사 방안 및 공법, 노선, 관경 선정

- 구조 검토를 통한 밸브실 등 시설물 및 가시설 설계 등

- ************* 관상태 직접조사를 통한 최적 정비방안 마련

ㅇ 기    간: *****************

- 국토교통부 고시 제2021-981호, ‘설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침’ [별표1] 설계기간 적용

ㅇ 소요예산 : **************

- *************************************

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비

(상수도 블록시스템 공급체계 구축)

ㅇ 위 치 도

**************	*********	************

□ 향후계획

ㅇ 사전절차 이행	’23. 9. ~ ’24. 1월

기술용역 타당성심사 (용역의 필요성 및 용역비 산정 심사)	⇨	일상감사 의뢰 (과업내용 적정성)	⇨	PQ 기준 검토 의뢰 (PQ평가기준 적정성)

ㅇ 용역 발주 및 계약	’24. 2월

ㅇ 용역착수 및 시행	’24. 3. ~ ’24. 12월

붙임  1. 관련 방침서 각 1부.

2. 설계용역 과업내용서 1부.

3. 설계용역 산출 내역서 1부.  끝.