아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	「방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업」 상수도관 이설공사 착공계 제출에 대한 회신

1. 방화6재정비촉진구역 제2023-100호(2023. 9. 15.)호와 관련된 문서입니다.

2.「방화6구역 재정비촉진구역 주택재건축사업」 상수도관 이설공사 착공계 제출건에 대해 검토 후 아래와 같이 승인조건을 부여하여 회신하오니 준수하여 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: *********************************

나. 공사위치: *************************

다. 공사개요: ******************************************************

라. 승인조건

1) 공사 전 인근 수용가에게 사전 안내 및 상수도관 원인자 이설공사 시행 시

반드시 상하수도 전문의 감리원 입회하에 공사 진행

2) 수도법 제14조(수도용자재와 제품의 인증 등), 수도법시행령 제24조의2항(수도용 자재와

제품의 사용)에 근거하여 이설공사 시 수도용으로 사용 가능한 자재만을 사용, 불량자재의

현장반입을 금지하여 부실시공 사전예방

3) 상수도관 이설로 발생되는 기존 관로는 철거 원칙

4) 공사로 인한 수돗물 공급 중단 및 적수, 상수도관 손괴 등이 발생하지 않도록

철저한 현장관리

5) 수질사고 예방을 위해 공사 구간의 상수도관에 대한 관세척 및 수질검사 시행 후 통수

6) 부단수차단공법 시행 시 차단시설 설치부분에 대해 관 받침대 설치 등 준수사항

(붙임2)을 필히 숙지하여 시공 및 감독

7) 소화전 이설 시 관할 소방서와 협의 후 진행

8) 상수도 시설물을 임의 조작할 수 없으며 조작할 경우 수도사업소 담당직원 입회하에 실시

9) 공사 완료 후 준공계 제출 (공사사진, 준공도면, 철거폐쇄도, GIS속성자료 등)

붙임  1. 이설 승인조건 1부.

2. 부단수차단공법 적용시 준수사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합, 만보이엔씨(주)
주무관	정세훈		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	09/20
代김형식
협조자
시행	시설관리과-16720	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4002	/전송	02-3146-4039	/	kwjsh803@seoul.go.kr	/	부분공개(6)