문서번호	급수운영과-17069
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
박경원		김영환	09/21
			김근용
협조	주무관		강병국
	주무관		노병권

「2023 구로G 페스티벌」관련

안양천 내 상수도시설물 안전점검 시행 계획

2023. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

「2023 구로G페스티벌(점푸구로×아시아문화 축제」관련

안양천 내 상수도 시설물 안전점검 시행계획

************************************************

구로구청에서 시행하는 ｢2023 구로G 페스티벌｣ 관련, 인파 운집에 따른 안전사고가 없도록 행사구간(안양천) 내 상수도시설물에 대한 사전 안전점검을 시행코자 함

□ 추진 배경

*********************************************

*************************

□ 행사 개요

○ 행 사 명 : 2023 구로G페스티벌

○ 행사기간 : 2023년 10월 6일 ~ 10월 8일(3일간)

(※ 관람 예상인원 : 총 10만여명)

○ 장    소 : 안양천(오금교 ~ 고척교), 구로디지털단지, 신도림테크노마트 등

○ 주최/주관 : 구로구

○ 주요 행사내용 및 프로그램

- 대중음악 및 주민참여형 공연, 먹거리장터, 달빛상점(플리마켓), 구로책축제, 안양천 빛축제「감성정원」, 정원 콘서트(버스킹) 등

□ 점검 계획

○ 점검기간 : 2023.9.22.(금) ~ 9.26(화) - 3일간

○ 점검대상 : 안양천 내 상수도시설물

***	***	***	*********
*** ***********	**************	*************	************ *****

○ 점검자 : 누수탐지(3) 및 구로 순찰반(3)

○ 점검내용 및 방법

[ 상수도관 누수 여부 ]

- 상수도관 및 제수밸브실 내 누수탐지(청음 및 다점식)

[ 시설물 주변 유해·위험요인 ]

- 제수밸브실(구형) 주변 침하, 동공, 균열발생 여부

- 맨홀, 표지판, 표지석 주변 시설물 식별 저해요인(잡초, 잡목 등) 여부

- 기타 안전관리 상태 점검

□ 점검결과 조치

○ 점검결과 누수, 위험요인에 대하여는 관련업체(누수복구, 시설물)에 작업지시 하여 행사 전 보수·보완조치

□ 기타 사항

○ 행사기간 중 상황대비 신속대응이 가능토록 비상연락망 구축

○ 시설물 점검시 개인안전 보호장구 착용 철저 및 2인1조 점검

(※ 제수밸브실(구형) 등 밀폐공간 출입 시 '밀폐공간 사전허가제' 철저 이행)

○ 안양천 내 음수대(2대) 수질검사 의뢰 ⇒ 행정지원과 수질팀

붙 임.  1) 상수도시설물 점검표(양식) 1부

2) 점검 위치도 1부.  끝.