문서번호	시설관리과-17174
결재일자	2023. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
최대진	오정훈	09/22
		조임남
협 조

유량계 설비 점검(2회) 및 정비 계획 보고

2023.  9.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

유량계 설비 점검(2회) 및 정비 계획 보고

유량감시의 정확한 유량측정을 위해 유량계 유지보수 용역 점검(2회) 및 정비를 아래와 같이 추진하여 안정적인 공급량 계측에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 23년 유량계 설비 유지관리계획(시설관리과-1585, 2023.01.27)

- 교정검사(연 1회), 올림터 및 배수지 유량계 점검(연 2회이상)

□ 용역개요

ㅇ 사 업 명 : 2023년 유량계 유지보수 용역

ㅇ 용역업체 : ***************

ㅇ 계약기간 : 2023. 03. 09 ~ 2023. 12. 31.

ㅇ 계약금액 : 금63,500천원

ㅇ 용역내용 : 총 72개소(구역 9, 중블럭 34, 올림터 및 배수지 29)

- 유량계 교정검사 및 정기·요청 점검, 시설물 유지보수 등

□ 점검 및 정비내용

ㅇ 작업기간 : 2023. 9. 25 ~ 2023. 10. 20(26일간)

ㅇ 점 검 자 : 유지보수 용역업체 2명 및 유량계 담당 1명

ㅇ 점검내용

- 유량계 교정검사 : 상도(배)가압 외 15개소

- 유량계 점검 : 유량계실 바닥 등 물청소 및 배수펌프 등 배수 적정여부, 센서 및 압력전송 이상 유무

ㅇ 정비내용 : 배수펌프, 압력측정장치, ETOS장비 등

ㅇ 점검물량

구분		계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
			기작업수량	금회수량	소계
유량계 점검		**	**	**	***	***
제어반 점검		**	*	*	*	*
제어반 외함 세척		**	*	*	*	**
교정검사	500mm 미만	**	*	**	**	*
	500~1000mm미만	*	*	*	*	*
	1000~2000mm미만	*	*	*	*	*
	2000mm이상	*	*	*	*	*
수선비	신호변환기	*	*	*	*	*
	압력전송기	*	*	*	*	*
	배수펌프	*	*	*	*	*
신규	ETOS장비 교체	*	*	*	*	**	설계변경
	레벨컨트롤러	*	*	*	*	**

ㅇ 사업소 통신실 ETOS장비 NB-7 레벨컨트롤러 교체

- 통신실 : 유량감시시스템 유량데이터 전송장애 발생

- NB-7 : 유량감시시스템 배수펌프 경보등 발생

통신실	NB-7

□ 소요예산 : 18,800천원(1차 18,497천원)

ㅇ 유량계 점검 : 4,000천원

ㅇ 유량계 교정검사 : 9,800천원

ㅇ 유량설비 정비 : 5,000천원

□ 조치계획

ㅇ 유량계 점검, 교정검사 및 정비를 유지보수 용역업체에 작업지시(2회)하여 점검 및 정비를 신속히 추진

- 신규 물량에 대해 향후 설계변경 후 정산 시행

ㅇ 점검결과에 따라 노휴 유량계 및 관련설비 고장 등 정비필요 설비에 대해 별도 작업지시 후 정비시행 예정

붙  임 : 2차 작업물량 산출서 1부.  끝.