문서번호	수변감성도시과-13066
결재일자	2023. 9. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
오화민		代최수길	09/26
			박홍봉
협조
	물순환계획팀장		이태형

동북선 관련 업무협의 결과보고

2023. 9.

수변감성도시과

동북선 관련 업무협의 결과보고

□ 회의개요

ㅇ 일  시 : 2023. 9. 22.(금) 15:00~16:00

ㅇ 장  소 : 서소문청사 8층 회의실

ㅇ 안  건 : 동북선 발생 유출지하수 활용방안 협의

ㅇ 참석자

- 서울시 : 물순환계획팀(최용진), 토양지하수팀(팀장 외 3명), 도시기반시설본부 도시철도사업부(김인철)

- 동북선 : 동북선도시철도(주) 김광혁 부장 외 4명

□ 주요내용

ㅇ (시행사) 동북선 도시철도 유출지하수 활용계획안 마련 등

- [유출지하수] 전 배출지점에서 화장실용, 터널 청소용 등으로 활용 후 잔량은 하수도 배출 또는 하천방류토록 실시설계 반영 계획

※ 총 17개 유출지하수 발생지점 중 4개 지점만 하천방류 반영 예정

- [빗물] ’21년 협의시 요청사항(보도:투수콘 포장, 차도:침투형 빗물받이 설치) 반영 어려움

ㅇ (서울시) 빗물저감 및 유출지하수 이용률 제고 등 보완 요구

- [유출지하수] ① 동북선 유출지하수 활용 기본계획안(용역결과) 참고, 유출지하수를 다용도로 활용하고 ② 활용 후 잔량은 하천방류가 계획된 4개 배출지점으로 이송하여 함께 하천방류하는 방안 적용 필요

- [빗물] 공사 구간내(차량기지 및 정거장 지상부 등) 가능한 부분은 빗물관리시설(투수포장 및 블록 등) 설치 검토 필요

□ 조치계획

ㅇ 빗물저감 및 유출지하수 활용계획안 보완 요청(→도기본 도시철도사업부)

- [유출지하수] 유출지하수 활용용도 다변화 및 하수도 유입 최소화

- [빗물] 공사 구간내 빗물관리시설 설치로 빗물유출 및 불투수면적 저감 필요