문서번호	소방행정과-9499
결재일자	2023. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주임	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김형진	한일수	김연경		10/06
				박용호
협 조	재난관리과장		최연웅
	현장대응단장		우경식

2023년 소방장비 운용능력 확인점검 계획

2023. 10. 6. (금)

성 북 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 소방장비 운영능력 확인점검 계획

소방장비의 효율적 유지․관리로 재난현장 대응능력을 강화하고 자율적 점검 능력을 향상시켜 시민의 눈높이에 맞는 소방서비스를 제공하기 위한 소방장비 운용능력 확인점검을 실시하고자 함.

관련근거

Ⅰ

○ 소방장비관리법 제33조(소방장비 점검 등)

○ 2023년 재난업무가이드「소방장비 운영 및 관리 내실화」

점검방향

Ⅱ

	≪ 소방차량≫				≪ 진압·구조·구급장비 등 ≫
1. 소방차 운용능력 확인 ▶ 소방차 조작 및 비상조치 조작능력 중점 평가 2. 소방차 점검능력 확인 ▶ 차량의 정상작동 여부 및 관리 상태 점검 3. 소방차 관리상태 확인 ▶ 소모품 교체주기 준수 확인 및 차량상태 확인				1. 소방장비 사용법 확인 ▶ 진압·구조·구급장비 작동 및 능숙도 2. 소방장비 관리상태 확인 ▶ 누유 · 파손 여부 등 정비상태 3. 소모품 교체능력 확인 ▶ 절단날, 시동줄, 필터류 등 교체 방법 숙지

추진계획

Ⅲ

점검기간	⇨	2023. 10. 16.(월) ~ 10. 18.(수) / 3일간
점검부서	⇨	장비회계팀, 대응총괄팀, 구조팀, 구급팀 (자체확인 점검)
점검대상	⇨	현장대응단 및 각 119안전센터
점검사항	⇨	분야별 주요장비 지정 실제 사용여부 및 현장 대처 능력 점검

○ 확인점검단장: **************

○ 확인점검단 편성 및 점검일정

분 야	책임관	점검담당	10.16.(월)	10.17.(화)	10.18.(수)
소방차량	****** *******	***** *******************	***** **** ******	***** **** ******	***** **** ******
진압장비	****** *******	**** *******
구조장비	**** *******	**** *******
구급장비	**** *******	**** *******	******	*****	*

○ 확인점검 대상

분 야	부 서	확인점검 대상(팀별)	비 고
소방차량 진압장비	*****	***************	**** ****
	**********	***************
구조장비	***	*******
구급장비	********* **************	*******
	******	*******	*

중점 확인사항

Ⅳ

1. 소방차량	조작 및 점검능력 중점

○ 소방차 조작능력 확인 점검

- 소방펌프차 및 사다리차 기본조작 능력

- 각 소방차량 조작 숙달도 및 비상조치 능력

○ 소방차 점검능력 확인 점검

- 소방차량 주간점검 능력 및 점검일지 작성 여부

- 점검 시 정상여부 판단능력 및 이해도 확인

○ 소방차 관리상태 확인 점검(차량 외관 및 누유 등 점검)

- 엔진오일, 오토밋션, 연료 및 에어드라이 휠터 등 교체여부

- 각종 오일 및 타이어 공기압 등 적정량

2. 진압·구조·구급 장비	주요 소방장비 집중 점검

○ 분야별 주요 장비 중점 가동상태 확인점검

- 진압장비: 송·배풍기, 체인톱, 동력절단기, 이동식 조명등, 라이트 라인 등

- 구조장비: 유압장비, 에어매트, 동력장비 등

- 구급장비: 구급장비 적재 및 작동 여부 점검, 감염관리실 실태 등

○ 소방장비관리시스템 등재 여부 및 관리사항 확인점검

※ 2022년도 상반기 평가로 개인 및 호흡보호장비 점검 갈음

행정사항

Ⅴ

○ 현장대응단 및 각 안전센터는 점검표를 바탕으로 자체 소방장비 확인점검 준비 철저

○ 초과근무 및 출장여비 등 관련 규정에 의거 지급

○ 소방장비 확인점검 시 안전책임자 지정 안전사고 방지 철저

붙임  2023년 소방장비 관리실태 확인점검 분야별 점검표 각 1부.  끝.

펌프차 조작능력 점검표

안전센터	차량번호(차종)	담당자	총 점

평가 기준	세부평가항목	배점	평점	비고
◦ 펌프 기본 조작		40
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	주차브레이크 작동
․ 펌프작동 순서의 신속성 및 적합성(방수압력0.7MPa) ※ 메인밸브→5초→PTO→방수구 개방→RPM 조작 ※ 방수 경로 배관계통도 설명(펌프 흡입측과 토출측 구분하여 설명) ※ 배관내 공기 제거방법(배관에 공기가 차는 이유 및 자체급수구로 공기가 제거되지 않는 이유 설명)	작동순서 여부 적정성 (상20점, 중15점, 하10점)	20
․ 폼 조작법 이해(구조, 원리 및 작동, 세척방법) ※ 송수밸브→폼 메인밸브→폼액 조절밸브 조작 ※ 사용 후 세척 실시 및 폼 역류 이유 등 ※ 평가별 순서 및 방법 설명 부족시 감점 -1점	작동 순서의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
	폼 조절밸브 및 세척방법 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 조작능력(무전기 미사용시 감점)		30
․ 중계방수 방법 ※ 펌프차 방수구(65A)에 관창 장착 후 중계 방수 ※ 펌프차 중계방수 압력 평가관 지시(2 ~ 1.5MPA 사이의 압력) ※ 중계방수 중 메인밸브 열었을 경우 나타나는 현상 설명	중계방수 밸브작동 및 방수압력 등 적절성 (상25점, 중20점, 하15점)	25
․ 무전기 사용여부	무전기 사용의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 비상조작 방법(특장전원 OFF ⇒ 응급조치)		30
․ 비상 PTO 조작 방법(2가지) ※ 비상PTO 조작 및 설명	비상조작 방법에 순서 및 방수의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
․ 메인밸브 조작 방법(3가지) ※ 메인밸브 비상조작 및 설명	에어솔레노이드 밸브 조작 방법의 적절성 (상10점, 중7점, 하4점)	10
․ 동절기 조치방법 ※ 진공펌프와 부동액을 활용한 조치방법	작동 순서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	10
평 가 점 수		100

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

굴절사다리차 조작능력 점검표

안전센터	차량번호(차종)	담당자	총 점

평가 기준	세부평가 항목	배점	평점	비고
◦ 차량안전 확보		10
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	차량부서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 굴절 사다리 조작능력		60
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점	조작순서의 적절성	5
․ 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	조작 유연성	5
	정상작동 여부
	잭부판 설치상태
	안전 확보
․ 굴절붐 전개시 안정성(흔들림, 바스켓, 조작순서 등)	굴절붐 흔들림 (원활15점, 적음10점, 과다5점)	15
	바스켓 안전착지 적절10성 (30cm이내 15점, 50cm이상 10점, 그 이상 거리 5점)	15
	조작의 유연성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점-1점	펌프차량 이용한 굴절차 중계 조작 능력	10
◦ 수동 조작법 응급조치 방법(상황부여)		20
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) ※ 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점 -1점	조작순서의 적절성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
	보조엔진 활용의 적절성	5
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	방향 선택밸브 조작 적절성	5
◦ 기타 사항		10
․ 무전기 사용여부	무전기 사용의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부	센서 위치 숙지 (상5점, 중3점, 하1점)	5
평 가 점 수		100

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

고가사다리차 조작능력 점검표

안전센터	차량번호(차종)	담당자	총 점

평가 기준	세부평가 항목	배점	평점	비고
◦ 차량안전 확보		10
․ 복장 및 안전장구 착용의 적정성 ※ 방화복 상의, 안전장갑, 헬멧 등 (미확인 및 구령 미흡 시 감점 –1점) ․ 차량 부서 시 고임목 등 안전확보(경방유도 등) ※ 안전 미확인 시 감점 –1점 / 주차브레이크 미작동 시 -1점 ※ 고임목 미설치 감점 –1점 (타이어 1개 기준 고임목 2개 설치)	복장 확인 (제스처 및 구령)	5
	주변 안전 확인
	차량 고임목 확인
	차량부서의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
◦ 고가사다리차 조작능력		60
․ 사다리 작동 전 유압PTO 및 크루즈 스위치 작동 ※ 미작동 및 부적정 작동시 감점 -1점	조작순서의 적절성	5
․ 아우트리거 전개 정확성(주변 안전 확보 여부) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	조작 유연성	5
	정상작동 여부
	잭부판 설치상태
	안전 확보
․ 사다리 전개시 안정성(흔들림, 바스켓, 조작순서 등)	사다리 흔들림 (원활15점, 적음10점, 과다5점)	15
	사다리 안전착지 적절10성 (30cm이내 15점, 50cm이상 10점, 그 이상 거리 5점)	15
	조작의 유연성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
․ 펌프차량 이용 고층 방수 능력(방수포 조작능력) ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	펌프차량 이용한 굴절차 중계 조작 능력	10
◦ 수동 조작법 응급조치 방법(상황부여)		20
․ 자동 전개 후 고장발생 대응 수동조작으로 안착 (수동조작 순서, 보조엔진 활용법) ※ 수동조작 순서 및 보조엔진 시동불량 감점 -1점	조작순서의 적절성 (상10점, 중6점, 하2점)	10
	보조엔진 활용의 적절성	5
․ 유압 상부 하부 선택밸브 위치 및 작동방법 ※ 항목별 누락 및 부적정 작동시 감점 -1점	방향 선택밸브 조작 적절성	5
◦ 기타 사항		10
․ 무전기 사용여부	무전기 사용의 적절성 (상5점, 중3점, 하1점)	5
․ 각종 안전장치(신장, 각도, 안착, 선단감지 등)센서 위치 숙지 여부	센서 위치 숙지 (상5점, 중3점, 하1점)	5
평 가 점 수		100

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

소방차량 점검능력 점검표(차량별 점검)

안전센터	차종	차량번호	담당자	총점

평가 기준	세부평가 항목	배점	평점	비고
◦ 주간점검		50
․ 주간점검 능력 및 점검일지의 이해도 ※ 교대점검은 생략함	소방차량 점검 능력 정상여부 판단 능력 등 (상40점, 중30점, 하20점)	40
․ 점검일지의 작성 여부 ※ 고장발생보고(문서) = 119행정정보시스템 = 점검일지 작성	1건 지적시( - 2점)	10
◦ 차량상태 점검(차량하부 물세차시 20점 감점)		40
․ 장치의 작동상태 확인 ※ 차체 및 특장부분 장치물 또는 전기장치 등의 작동상태	1건 지적시( - 2점)	10
․ 각종 오일 및 냉각수 적정량 등 확인 ※ 누유 및 누수 포함	1건 지적시( - 2점)	10
․ 차량 외관 변형(손상) 및 바퀴 상태 등 확인 ※ 타이어 공기압, 마모 및 휠 변형(손상) 여부 포함	1건 지적시( - 2점)	10
․ 기타 사항(블랙박스 및 어라운뷰, 청결상태 등) ※ 차량 청결상태(외부 및 내부) 등 포함	1건 지적시( - 2점)	10
◦ 소방차량 소모품 교체 주기에 따른 교체 여부		10
․ 에어드라이 및 연료필터, 변속기 오일 등 소모품 교체 ※ 스티커 부착 여부 확인, 교체 관련 문서로 확인	1건 지적시( - 2점)	10
평 가 점 수		100

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

진압장비 확인 점검표

◇ 안전센터 :                                   (팀명 :              )

장 비 명	배점		세부평가 항목	평점	비 고
엔진식장비 및 배터리식장비 (체인톱/ 동력절단기/ 송·배풍기/ 이동식발전기 등)	60	10	장비사용 방법 (명칭, 용도, 사용법 등)
		10	장비 소모품 교체 방법(절단날, 점화플러그 등)
		10	장비 소모품 교체 여부(교체시기 적절한가)
		10	점검, 정비 상태(연료량, 배터리 충전상태 등)
		10	외관(결합부 누유여부 ,부속품 파손 및 보유 등)
		10	기타 사항
화재진압장비 등 (관창류, 소방호스, 라이트라인, 랜턴류, 조명등, 측정장비 등)	40	10	장비사용 방법 (명칭,용도 사용법 등)
		10	관리방법 적정 여부
		10	점검,정비 상태(부속품 파손 및 보유 등)
		10	기타 사항
생활안전장비 (시건개방/차량개방 /벌집제거장비/ AV개방장비/ 동물포획장비/ 컷쏘 등)	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 사용 등)
		5	관리방법 적정 여부
		5	점검,정비 상태(부속품 파손 및 보유 등)
		5	기타 사항
비상탈출장비	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 사용법 등)
		5	관리방법 적정 여부
		5	점검,정비 상태(부속품 파손 및 보유 등)
		5	기타 사항
열화상카메라	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 사용법 등)
		5	베터리 충전상태
		5	점검,정비 상태(부속품 파손 및 보유 등)
		5	기타 사항
공기공급기	20	5	장비사용 방법 (명칭,용도 사용법 등)
		5	관리방법 적정 여부
		5	점검,정비 상태(부속품 파손 및 보유 등)
		5	기타 사항
행정사항	20	10	소방장비관리시스템 장비등록 여부 및 관리 상태
		5	119행정정보시스템상 개인보호장비 본인확인완료 여부 (휴직자 및 사고자 포함)
		5	고장장비 고장발생보고 및 불용여부
총 점 / 배 점				점 / 200점

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

구조장비 확인 점검표

◇ 안전센터 :                                   (팀명 :              )

장 비 명	배점		세부평가 항목	평점	비 고
행 정 사 항	40	10	소방장비관리시스템 관리 / 행정사항 - 점검부, 관리카드 현행화 - 고장, 수리내역 이력관리
		10	총기류, 마취제 등 - 총기류 관리대장, 마취제 입출고 관리 - 보관관리 및 시건상태 - 향정신성 마약류통합관리시스템 관리
		10	측정장비 검교정 및 고압용기 관리 - 계측장비 성능시험 - 고압용기(스쿠버 등)안전검사 및 충전이력 관리
		10	내용연수 경과장비 및 대체장비 보유 - 노후 및 장기사용 장비 불용 - 불용장비 보관 및 사용여부 등
일반구조용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
산악구조용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
수난구조용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
화생방/대테러 구 조 용	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
측 정 용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
절단구조용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등

장 비 명	배점		세부평가 항목	평점	비 고
중량물작업용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
탐색구조용장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
파 괴 용 장 비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
보호장비	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
기타장비 (보조 및 기준 외)	10	4	각 장비별 관리상태 - 외관, 배터리 충전상태, 연료보충, 작동여부 등
		3	장비 운용 및 점검 능력 등
		3	신규배정 장비 활용 등
총 점 / 배 점				점 / 150점

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)

구급장비 확인 점검표

◇ 안전센터 :                                   (팀명 :              )

장 비 명	배점		세부평가 항목	평점	비 고
행 정 사 항	20	10	구급 문서 이행 사항 확인 (AED 월점검, 신)구급장비점검부 입력확인 등)
		10	장비관리시스템 등 대장 확인
환자평가장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
응급처치장비	25	5	상황별 장비사용 숙련도
		5	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		5	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		5	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		5	보유현황(배정, 불용 현황 등)
환자이송장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
구급의약품	20	10	보유현황(배정, 불용 현황 등)
		10	관리상태 점검(수량, 폐기절차 등)
감염방지장치	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)
활동보조장비	15	3	상황별 장비사용 숙련도
		3	장비의 관리상태(구성품,수량, 소독 등)
		3	점검, 정비 상태(정기점검, 정비, 소모품교체 등)
		3	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		3	보유현황(배정, 불용 현황 등)

장 비 명	배점		세부평가 항목	평점	비 고
재난대응장비	5	1	상황별 장비사용 숙련도
		1	장비의 관리상태(구성품,수량 등)
		1	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
		1	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		1	보유현황(배정, 불용 현황 등)
감염관리실 및 구급창고	20	5	예비장비 관리확인 (점검, 배터리, 수량, 소독 등)
		5	감염관리실 점검 및 사용일지 확인
		5	외 관(청결상태, 결합부 정상여부 등)
		5	보유현황(배정, 불용 현황 등)
총 점 / 배 점				점 / 150점

① 행정사항은 1건당 1점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

2023.    .    .

점검관  계급 :          성명         (인)

확인관  계급 :          성명         (인)