문서번호	도로관리과-5848
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		지하안전팀장	도로관리과장
이창민		천석기	10/11
			김만호
협조	주무관		윤진성
	주무관		김원재

2023년 도로공동 조사장비 검사 및 교정 시행 계획

2023년 도로공동(空洞) 탐사장비

검사 및 교정 시행 계획

(일반도로용 차량형 GPR)

2023.  10.

`

재난안전관리실

(도로관리과)

2023년

지하공동 탐사장비 검사 및 교정 시행 계획

도로관리과장 : 김만호 ☎2133-8150  지하안전팀장 : 천석기 ☎8180  담당 : 이창민 ☎8140

지반침하 예방을 위하여 보유․운용중인 도로공동 조사장비의 정확성 유지 및 성능 개선을 위한 검․교정 및 정비를 시행하고자 함

Ⅰ		추진배경

ㅇ 서울시 지반침하 예방을 위해 보유·운용중인 보유장비(도로공동 조사장비)의 성능 개선을 위한 관리 필요

ㅇ 도로 노면 하부에 발생하는 공동을 파악하기 위한 GPR안테나, 노면 및 주변카메라, 위치측정장치 등에 대한 교정으로 정확한 데이터 수집

※ GPR: 지표투과레이더(Ground Penetrating Radar)

Ⅱ		추진경위

ㅇ ’14.10. : 도로함몰 특별관리대책 수립(행정2부시장)

- 지반침하 예방을 위해 공동(空洞)조사 시행(국내 최초)

ㅇ ’14.11. : 도로함몰 탐사장비 제작․구매 발주 계획

- 국내 최초 도로공동 조사장비 제작(계약금액: 662백만원)

- ’15년 12월 도로공동 조사장비 도입

ㅇ ’17.12. : 차량형GPR 장비 성능개선

- 800MHz 멀티 안테나 도입

※ 최초 제작된 500MHz 안테나는 핸드형으로 개조(’20. 12.)

- 장비 조사속도 개선 15㎞/h → 30㎞/h

ㅇ ’20.02. : 공동자동분석(AI)기술 도입(분석시간 단축)

ㅇ ’23.08. : 신규장비(이면도로용, 보도용) 도입(2027년부터 검·교정 비용 발생)

Ⅲ		사업 추진내용

ㅇ 과 업 명 : 2023년 지하공동 탐사장비 검·교정(일반도로용 차량형GPR)

ㅇ 과업기간 : 계약일로부터 60일

ㅇ 대상장비

- 1차 탐사장비 : 일반도로용 차량형 GPR(버스형)

· 장비구성: GPR 안테나, 위치정보수집장치, 제어장치, 운용 프로그램 등

- 2차 조사장비 : 천공기, 영상촬영기, 형상화장비

ㅇ 계약업체 및 방법 : 1인 견적 수의계약

- 선정업체 : ****************

- 선정사유 : 추정가격 20백만원 이하 및 장비 제작 전문업체임

- 관련근거

·(계약금액)「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 및 제30조 제1항, 「수의계약 제도개선(재무과-29352호, ’20. 6. 1.)」에 의한 추정가격 20백만원 이하 용역

·(업체선정)「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 4호 바목에 의거하여 전문기관 선정

※ 바목: 해당물품을 제조∙공급한 자가 직접 그 물품을 설치∙조립 또는 정비하는 경우

ㅇ 소요예산 : *****************************

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로포장 품질향상, 일반운영비, 공공운영비

※ 2023년 소요예산은 *************************************

※ 인건비 기준인 "엔지니어링 노임단가" 인상에 따라 증가

ㅇ 점검 절차

검․교정 협의		검․교정 계약		검․교정 실시		교정성적서 발급		교정대가 지급
교정단가 등		수의계약		장비입고		장비상태 확인		용역준공

Ⅳ		검․교정 현황 및 세부내역

ㅇ 년도별 검·교정 주요 내역

연번	제작사	교정시기	교정기관	비용(천원)	결과 및 조치
1	이성㈜	’17.01.	***	** ********	- 센서보정 완료
2		’18.12.	***	** ********	- 센서보정 완료 - 하자보수기간 만료 전 점검
3		’19.12.	***	****** ***************	- 센서보정 완료 - 노후 부품(안테나 패킹 관련 부품) 교체
4		’20.12.	***	****** ***************	- 센서보정 완료 - 영상촬영기 커넥터 교체
5		’21.12.	***	****** ***************	- 안테나 내부 노후화 커넥터 및 케이블 교체 - 장비제어장치 부품 교체
6		’22.12.	***	****** ***************	- 안테나 내부 발룬변압기 교체 - 무정전 전원장치 내부 축전기 정비 및 교체

※ 하자보수기간('15.12.~'18.12.)은 무상 수리 및 점검

ㅇ 점검 세부내역

연번	품 명	구 성 품	검‧교정 항목	중점사항
1	멀티채널 GPR	안테나	***	**********************
		송신기	***********
		수신기	*******************
2	위치정보 수집장치	거리측정장치(DMI)	***********	***************
		위치정보시스템(GPS)	*************
		노면카메라	**********
		주변카메라(4CH)	*********
3	차량 부속장치	안테나 리프트	************** **************	***********
		부속 발전기	****************	*****
		히터	************	******
		실내	**********	****
		안전장치 등	***************** *********	**** ****
4	영상 촬영기	심도측정기(엔코더)	*******	***********
		영상카메라	**********
5	천공기	심도표시기	******	***
6	유지관리	장비 및 소프트웨어	************	********

Ⅴ		향후일정

ㅇ 2023. 10. : 용역 계약 및 착수

ㅇ 2023. 12. : 장비성능 평가 및 준공

붙임  1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 1부.

3.과업내용서 1부.  끝.